# OVERSIDE

Dette afsnit beskriver navne og funktioner på de forskellige dele på maskinens øverste del.
×
Papirindføringsvalse
Denne valse drejer, så originalen indføres automatisk.
×
Låge til dokumentfeederområdet
Denne låge åbnes for at fjerne en fejlindført original eller for at rengøre papirindføringsvalsen.
×
Originalstyr
Disse styr er med til at sikre, at originalen scannes korrekt.
Juster styrene til bredden af originalen.
- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
×
Dokumentfeeder
Læg originalen i denne bakke.
1-sidede originaler skal lægges med forsiden opad.
- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
×
Originaludkastbakke
Originalen sendes ud i denne bakke efter scanning.
×
Scanningsområde
Originaler, der lægges i dokumentfeederen, scannes her.
- RENGØRING AF GLASPLADEN OG DEN AUTOMATISKE DOKUMENTFEEDER
×
Originalstørrelsesføler
Denne enhed registrerer størrelsen på en original, der lægges på glaspladen.
- GLASPLADE
×
Glasplade
Bøger eller andre tykke originaler, der skal scannes og ikke kan indføres i den automatiske dokumentfeeder, kan lægges på denne plade.
- GLASPLADE
Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

### Automatisk Dokumentfeeder (MX-4141N/MX-5141N)

Til toppen