# ÆNDRING AF BELYSNINGEN OG ORIGINALBILLEDTYPEN

## Oversigt

Du sikrer optimal scanning ved at vælge belysning og original billedtype baseret på originalen.
Når glaspladen bruges til at scanne flere originalsider, skal du ændre belysningsindstillingen, hver gang du skifter side.
Når du bruger automatisk dokumentfeeder, kan eksponeringsindstillingen ikke ændres, når først scanningen er begyndt. (Hvis "Jobform" bruges i Andet, ændrer du belysningen, hver gang et nyt sæt originaler indføres.)
Eksponeringsindstillinger

Belysning | Forslag
--- | ---
Auto | Denne indstilling justerer automatisk belysningen for lyse og mørke dele af originalen.
Manuelt | 1-2 | Vælg denne indstilling, når originalen består af mørk tekst.
3 | Vælg denne indstilling for en normal original (hverken mørk eller lys).
4-5 | Vælg denne indstilling, når originalen består af lys tekst.

Sådan vælger du originaltype (Scannerfunktion, Dataindtastningsfunktion)

Element | Beskrivelse
--- | ---
Auto | Originalbilledtypen vælges automatisk, så den passer til originalen.
Manuelt | Tekst/udskr. foto | Denne funktion giver den bedste balance for scanning af en original, som indeholder både tekst og trykte fotografier, så som et tidsskrift eller et katalog.
Tekst/Foto | Denne funktion giver den bedste balance for scanning af en original, som indeholder både tekst og fotografier, så som et tekstdokument med et indsat foto.
Tekst | Brug denne funktion til almindelige tekstdokumenter.
Foto | Brug denne funktion til at scanne foto.
Udskrevet foto | Denne funktion er bedst til scanning af trykte fotografier, så som foto i et tidsskrift eller katalog.
Kort | Denne funktion er bedst til kopiering af kort med lyse farveskygger og fin tekst.

## Betjening

Tryk på tasten [Belysning].
Tryk på tasten, der er tildelt den originaltype, du ønsker at indstille baseret på originaltypen.
Tryk på for at justere belysningen.
Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
Når [Auto] er valgt, indstiller ændring af belysningen automatisk originalbilledtypen til [Tekst].

I internetfaxfunktion
Tryk på tasten [Belysning].
Tryk på for at justere belysningen.
Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
Når [Auto] er valgt, indstilles belysningen til "3".
Til toppen