# VALG AF NETVÆRKSSCANNERTILSTAND

Du kan vælge netværksscannertilstanden fra hjemmeskærmen eller fra hver betjeningstilstand på følgende måde:

## Betjening

### Sådan skiftes funktioner fra hjemmeskærmen

1. #### Tryk på ikonet, der angiver netværksscannertilstanden

   Tryk på en af følgende [E-mail], [FTP/Skrivebord], [Netværksmappe], og [Internet Fax].
   Startskærmen for den valgte tilstand vises.

### Sådan skiftes tilstand fra hver tilstand

1. #### Tryk på tilstandsvisningen.

2. #### Tryk på [Send billede]

   Skærmen skifter som standard til skærmen for faxtilstand.

   ###### Sådan skiftes den skærm, der først vises, når der trykkes på tasten [Send billede] i den tilstandsvisning, der er trykket på:

   Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for Billedafsendelse] → [Drifts-Indstillinger] → [Standardindstillinger] → [Indstilling af standardvisning] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

3. #### Tryk på , og tryk derefter på en af følgende [E-mail], [FTP/Skrivebord], [Netværksmappe], og[Internet Fax].

   Startskærmen for den valgte tilstand vises.
   I "Indstillingsfunktion" vises adressebogen i den valgte funktion ved valg af [Systemindstillinger] → [Indstillinger For Billedafsendelse] → [Fax Indstillinger] → [Standardindst.] → [Adressebog standardvalg] og ved indstilling af afkrydsningsboksen til [Højere prioritet gives til visningen af adressebog.].

Til toppen