# INDSTILLINGEN HULNING

## Oversigt

Denne funktion laver huller i kopier og sender dem til bakken. Du kan vælge papirstørrelse på A4, A3 (7-1/4" x 10-1/2"R til 11" x 17") til hulning.
Du kan se hullepositionerne på "Eksempelskærmen".

- Der kræves et hullemodul for at kunne bruge hulning.
- Der kan dog ikke anvendes til papirstørrelserne A3W (12" x 18") og specialmedier som f.eks. overheadfilm og fanepapir.
- Du kan ikke bruge hullemodulet sammen med hæftnings og papirfoldningsfunktionen.

## Betjening

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Hulning].
Tryk på tasten [Aktiv].
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.

- Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Offset, sorteres de udskrevne papirark, mens de forskydes sæt for sæt, så brugeren nemt kan fjerne de enkelte sæt fra udskriftsbakken.
- Hvis du vil skifte udskriftsbakke, skal du trykke på tasten [Udskriftsbakke] og vælge udskriftsdestinationen.

Til toppen