# AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

## Oversigt

Dette afsnit forklarer, hvordan man lægger originaler i den automatiske dokumentfeeder.

- Læg om nødvendigt originaler i forskellig størrelse sammen i den automatisk dokumentfeeder. Hvis du vælger at gøre dette, skal du bruge funktionen "Andet" i hver funktion for at indstille originaler med blandet størrelse.
- Før du lægger originaler i dokumentfeederen, skal du sørge for at fjerne hæfteklammer eller papirclips.
- Hvis originaler har fugtige pletter pga. korrekturlak, blæk eller lim, skal du vente, indtil originalerne er tørre, før du laver kopier. Ellers risikerer du, at den indvendige del af maskinen eller glaspladen bliver snavset.
- Anvend ikke følgende originaler. Det kan medføre forkert registrering af originalstørrelse, fejlindføring af originaler og udtværing.
  Overheadfilm eller andet transparent materiale til backupkopiering, tegnepergamentpapir, karbonpapir, termopapir eller originaler, der er udskrevet med termoprint, må ikke indføres i dokumentfeederen. Originaler, der skal indføres i feederen, må ikke være beskadigede, krøllede, foldede, limet løst sammen eller have huller. Originaler med flere huller, bortset fra 2- eller 3-hullet papir, indføres muligvis ikke korrekt.
- Hvis du bruger originaler med 2 eller 3 huller, skal du lægge dem, så hullerne ikke er placeret ved indføringssprækken på dokumentfeederen.

Tilladte originalstørrelser

Minimumoriginalstørrelse | Maksimumoriginalstørrelse
--- | ---
Standardstørrelse (Minimumstørrelse, der kan vælges automatisk) 148 mm (længdegående) x 210 mm, eller A5 5-1/2" (længdegående) x 8-1/2" (tværgående) Anden størrelse end standard (Minimumstørrelse, der kan angives manuelt) 131 mm (længdegående) x 140 mm (tværgående) 5-1/8" (længdegående) x 5-1/2" (tværgående) | Standardstørrelse (Maksimumstørrelse, der kan registreres automatisk) 297 mm (længdegående) x 420 mm (tværgående) eller A3 11" (længdegående) x 17" (tværgående) A3W (12" x 18") kan ikke bruges. Ikke standardstørrelse (Maksimumstørrelse, der kan registreres manuelt) Kopifunktion: 297 mm (længdegående) x 432 mm (tværgående) 11-5/8" (længdegående) x 17" (tværgående) billedsendingsfunktion: 297 mm (længdegående) x 1000 mm (tværgående) 11" (længdegående) x 39-3/8" (tværgående)

Når originalen ikke er i standardstørrelse, henvises til den relevante forklaring under den funktion, du anvender.

- KOPIMASKINE "ANGIVELSE AF ORIGINALSTØRRELSE"
- BILLEDSENDING "ANGIVELSE AF DEN ORIGINALE SCANNINGSSTØRRELSE VED HJÆLP AF TALVÆRDIER"

Tilladte originalvægte

MX-4141N/MX-5141N | 1-sidet scanning: 9 lbs til 34 lbs (35 g/m2 til 128 g/m2) 2-sidet scanning: 15 lbs til 34 lbs (50 g/m2 til 128 g/m2)
MX-4140N/MX-5140N | 1-sidet scanning: 9 lbs til 34 lbs (35 g/m2 til 128 g/m2) 2-sidet scanning: 15 lbs til 28 lbs (50 g/m2 til 105 g/m2)

Hvis du vil scanne originaler fra 35 g/m2 til 49 g/m2(9 lbs til 14 lbs), skal du bruge "Langsom scanning" i funktionen "Andet". Scanning uden "Langsom scanning" kan medføre fejlindføring af originaler.
Når "Langsom scanning" er valgt, er automatisk 2-sidet scanning ikke mulig.

## Betjening

Kontroller, at der ikke ligger en original på glaspladen.
Læg originalen på.
MX-4140N/MX-5140N: Der kan indføres op til 100 ark.
MX-4141N/MX-5141N: Der kan indføres op til 150 ark.
Når scanningen er gennemført på den automatiske dokumentfeeder, skal du huske at fjerne originalerne fra originaludkastbakken.
Til toppen