# KOPIERING MED SPEJLBILLEDE(SPEJLBILLEDE)

## Oversigt

Denne funktion laver kopier ved at spejlvende originalbilledet.
Angiv spejlbillede inden scanning af originalen.

## Betjening

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Spejlbillede].
Der vises en markering på ikonet.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten [Tilbage].
Sådan annulleres indstillingen for spejlbillede:
Tryk på tasten [Spejlbillede] for fjerne markeringen.
Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Tryk på tasten [Start farve] eller [Start sort/hvid] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen