# LAGRING AF SCANNEROPERATIONER(PROGRAM)

## Oversigt

Denne funktion gemmer forskellige indstillinger kollektivt som ét program. Det gemte program kan nemt hentes.
Lad os f.eks. sige, at dokumenter i A4-størrelse (8-1/2" x 11") scannes ind i en fil og sendes til hver filial en gang om måneden.

- De samme dokumenter sendes til hver filial
- Hver side i et indbundet dokument sendes efter hinanden
- Urenheder ved kanterne bliver fjernet før transmission

Når et jobprogram ikke er gemt | Når et jobprogram er gemt
--- | ---
Indtast adressen for hver filial. Vælg Flersidet scan. Angiv slet. Tryk på tasten [Start]. Scan, og send originalen. | Tryk på tasten for et gemt program. Tryk på tasten [Start]. Scan, og send originalen.
Der bruges en del tid på at sende dokumenterne hver måned, fordi alle indstillingerne ovenfor skal udføres. Derudover forekommer der af og til fejl, når indstillingerne vælges. | Når et program bliver gemt, bliver indstillinger let valgt ved blot at trykke på tasten for programmet. Og transmissionen finder sted på grundlag af de gemte indstillinger, så der er ingen mulighed for fejl.

Sådan konfigureres et program:
Tryk på tasten [Gem program - Indstil aktuel gem] på handlingspanelet, som vises, når du betjener enhver funktionsskærm.

- Indstillingerne i et gemt program bliver bevaret, også efter at programmet har været brugt til transmission. Du kan gentage brugen af de samme indstillinger for transmission.
- Følgende indhold kan ikke gemmes i programmer:
  - Tryk på tasten [Højttaler]
  - Brugerdef. str.
  - Kortformat
  - Sideskift og uangivne slet under forhåndsvis
  - Metadata-indtastning
  - Afsendelsesindstillinger
  - Vælg eget navn
- Der kan gemmes op til 48 programmer.
- Der kan lagres op til 500 destinationer i et program.
- Et program, hvor subadresse og adgangskode er angivet som en destination med F-kode, registrerer alle subadresser og adgangskoder.

Denne funktion kan ikke anvendes i funktionen Dataindtastn.

## Betjening

Læg originalen i, og tryk på tasten [Åbne program] på handlingspanelet.
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeders bakke eller på glaspladen i henhold til funktionen, der er gemt i programmet.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Tryk på den ønskede programtast.
Konfigurer ekstra indstillinger.
For det åbne program skal du konfigurere følgende indstillinger:

- Billedindstillinger: Scanningsstr.
- Afs.str., Filformat, Farvetilstand
- Afsendelsesindstillinger
- Andet: Timertransmission, Kortformat, Fil, Hurtig fil, Transaktionsrapport

Når gemt i programmet, kan dette ikke angives yderligere.
Tryk på tasten [Start] for at begynde at scanne originalen.
Tryk på tasten [Preview] for at kontrollere forhåndsvisningen af et billede, før der sendes en fax. Du kan finde flere oplysninger i " KONTROL AF BILLEDET, DER SKAL TRANSMITTERES".

- Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
- Hvis du placerede originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
  Når scanningen er afsluttet, placeres næste original, og der trykkes på tasten [Start].
  Gentag, indtil alle sider er blevet scannet, og tryk derefter på tasten [Read-end].

Til toppen