# DER ER VALGT EN DESTINATION I FORVEJEN

Hvis du ikke kan løse et problem vha. løsningerne i denne vejledning, skal du trykke på tasten [Strøm] og stille hovedafbryderen i positionen "". Vent mindst 10 sekunder, før du igen stiller hovedafbryderen i positionen "". Når hovedafbryderens indikatorlampe skifter til grøn, skal du trykke på knappen [STRØM].
Når baggrundsfarven på jobstatusdisplayet i berøringspanelets øverste højre hjørne ikke er grå, må du ikke slukke på hovedafbryderen eller tage strømstikket ud. Dette kan beskadige harddisken eller resultere i, at dataene, der gemmes eller modtages, går tabt.

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Er [Standardadresseindstilling] aktiveret i indstillingsfunktionen? | Hvis du vil sende til en anden destination end standarddestinationen, skal du trykke på tasten [Fortryd]. Hvis du er administrator og vil ændre eller deaktivere standarddestinationen, skal du ændre indstillingerne efter behov i [Standardadresseindstilling]. "Indstillingsfunktion" → [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Scanindstillinger] → [Standardadresse] → [Standardadresseindstilling]

Til toppen