# FAXDATA MODTAG/VIDERESEND

INDSTILLINGER FOR INTERNETFAX
Disse indstillinger kan konfigureres, når udvidelsessættet til internetfax er installeret.
Modtage start
Tryk på denne tast for straks at oprette forbindelse til din mailserver (POP3-server) fra maskinen og kontrollere, om du har modtaget nogen internetfaxer. Hvis du har modtaget internetfaxer, vil faxerne blive hentet og udskrevet.
Manuel modtagelsestast på startskærm
Viser tasten [I-fax manuel modtagelse] på basisskærmen for internetfaxfunktion.
Videresend modtagne data
Hvis maskinen ikke kan udskrive, fordi den er løbet tør for papir eller toner, kan modtagne faxer videresendes til en anden internetfaxmaskine.
Sådan annulleres videresendelse
Tryk på jobstatusdisplayet, og annuller faxvideresendelse på samme måde som ved et transmissionsjob.
Videresendelse er ikke mulig, hvis der ikke er modtaget nogen faxer, eller hvis der ikke er noget videresendelsesnummer programmeret.

- For at aktivere [Modtage start] skal POP3-serverindstillingerne være konfigureret. Se [Programindstillinger] i "Indstillingsfunktion" → [Indstillinger for internetfax].
- Se "Indtast adresse for datavideresending" i "Indstillingsfunktion" for at registrere en videresendelsesadresse.
- Hvis videresending ikke var vellykket, fordi transmissionen blev fortrudt, eller der opstod en kommunikationsfejl, vil faxen der skulle videresendes, returnere til udskriftskøen på maskinen.
- Hvis de første sider af en fax blev udskrevet, er det kun de sider, der ikke blev udskrevet, der vil blive videresendt.
- Hvis du vælger [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion" → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Driftsindstillinger] → [Standardindstillinger], og hvis "Tilbageholdelsesindstilling for modtaget data-udskrift" er aktiveret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode. Indtast den korrekte adgangskode med de numeriske taster.

Til toppen