# BRUG AF GLASPLADEN TIL 2-SIDET KOPIERING

## Oversigt

Tosidet kopiering sparer papir.
Sådan ændres standardindstillingen for 2-sidet kopifunktion:
Vælg [Systemindstillinger] → [Kopiindstillinger] → [Indstillinger for normalstatus] → [2-sidet kopi] i "Indstillingsfunktion".

## Betjening

Tryk på tasten [2-sidet kopi], og tryk derefter på tasten [1-Side til 2-Side].
Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
Placer originalen på glaspladen, og tryk på tasten [Preview].

- GLASPLADE

Tasten [2-Side til 2-Side] og tasten [2-Side til 1-Side] kan ikke anvendes, når der kopieres fra glaspladen.
Skift til den næste original, og tryk på tasten [Ekstra scanning] for at scanne originalen.
Gentag dette trin, indtil alle originaler er scannet.
Sørg for, at det ønskede papir (skuffe) og den ønskede farvefunktion er valgt.

- For at skifte papir (skuffe) skal du trykke på tasten [Papirvalg].
  - VALG AF PAPIRBAKKE TIL KOPIERING
- For at skifte farvefunktion skal du trykke på tasten [Farvetilstand].
  - KOPIFARVEFUNKTIONER

Afhængigt af størrelsen på den ilagte original kan der være tilfælde, hvor der ikke automatisk vælges samme papirstørrelse som originalen. Er det tilfældet, skiftes papirbakken manuelt.
Tryk på tasten [Start farve] eller [Start sort/hvid] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen