# MANUEL INDTASTNING AF EN ADRESSE

Tryk på [Tekstfelt] på basisskærmen for en funktion
Tryk på [Tekstfelt] på basisskærmen for internetfax for at få vist skærmen, hvor du vil vælge adressetypen. Tryk på enten tasten [Internetfax] eller [Direkte SMTP].
Indtast destinationsadressen

- I dataindtastningsfunktion vælger du destinationens funktion og indtaster destinationsadressen.
- For funktionen Scan til netværksmappe vises skærmen for indtastning i netværksmappe. Se "ANGIVELSE AF EN NETVÆRKSMAPPE".

- Tryk på for at skifte mellem [Til], [Cc] og [Bcc].
- Du kan vælge [Bcc], hvis [Indstillinger for billedafsendelse] → [Scanindstillinger] → [Scanindstillinger] → [Bcc-indstilling] → [Aktiver Bcc] er aktiveret i [Systemindstillinger].
- I internetfaxfunktion vises skærmen for anmodning af modtagelsesrapport, hvis [Indstillinger for billedafsendelse] → [Indstillinger for internetfax] → [Scanindstillinger] → [Afsendelsesindstillinger]→"I-fax-modtag.rapport til/fra-indstilling" er aktiveret i [Systemindstillinger]. Hvis du ønsker at modtage en rapport, skal du trykke på tasten [Ja]. Hvis ikke, trykker du på tasten [Nej]. (Når Direkte SMTP anvendes, udføres ikke transmissionsbekræftelse.)

Til toppen