# BETJENINGSPANELET KAN IKKE BRUGES

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Er hovedafbryderens indikatorlampe tændt? | Hvis hovedafbryderens indikatorlampe ikke er tændt, skal du tænde maskinen. Kontroller, at strømstikket er sat korrekt i stikkontakten, sæt hovedafbryderen i positionen "", og tryk på knappen [Strøm] for at tænde for strømmen.
Har du lige tændt for maskinen? | Vent, indtil der vises en meddelelse om, at maskinen er klar. Når knappen [Strøm] tændes, skal maskinen varme op i et stykke tid. I løbet af denne opvarmningsproces kan der vælges funktioner, men ikke udføres et job.
Blinker knappen [Strømspareindstilling]? | Automatisk slukning er aktiveret. Tryk på knappen [Strømspareindstilling] for at få maskinen tilbage til normal funktion. - "TIMER TIL AUTOMATISK SLUKNING"
Er en låge åben, eller er en enhed ikke sluttet til maskinen? | Læs meddelelsen, og udfør de påkrævede handlinger. Der vises en advarselsmeddelelse, når en låge er åben, eller en enhed ikke er sluttet til maskinen.
Mislykkedes login tre gange i træk? | Når funktionen fungerer igen, logges på med de korrekte brugeroplysninger. Når [Advarsel, når login mislykkes] aktiveres i indstillingsfunktionen, og login mislykkes tre gange i træk, vises en advarsel, og brugerkontrolfunktionen låses i fem minutter. (Kontakt administratoren, hvis du ikke kender dine brugeroplysninger). "Indstillingsfunktion" → [Brugerkontrol] → [Standardindstillinger] → [Advarsel, når login mislykkes]
Vises en meddelelse om, at automatisk login mislykkedes? | Tjek hos din administrator. Automatisk login mislykkedes på grund af netværksproblemer eller andre problemer. Hvis du er administrator, skal du trykke på tasten [Administratorkodeord], logge på som administrator og foretage en midlertidig ændring i indstillingerne for automatisk login i indstillingsfunktionen. (Gendan de ændrede indstillinger til deres oprindelige tilstand, når problemerne er løst).
Vises meddelelsen "Tilkald service. Kode: xx-xx*." vises på berøringspanelet? *Bogstaver og tal vises som xx-xx. | Tænd maskinen igen. Kontroller, at baggrundsfarven på jobstatusdisplayet i berøringspanelets øverste højre hjørne er grå, tryk på knappen [Strøm], og drej derefter hovedafbryderen til positionen "". Vent mindst 10 sekunder, før du igen stiller hovedafbryderen i positionen "". Når hovedafbryderens indikatorlampe skifter til grøn, skal du trykke på knappen [STRØM]. Hvis meddelelsen stadig vises, når du har slukket og tændt for både hovedafbryderen og knappen [Strøm] flere gange, er det sandsynligt, at der er opstået en fejl, som kræver service. Hvis dette sker, skal du ophøre med at anvende maskinen, trække stikket ud og dernæst kontakte forhandleren eller det nærmeste autoriserede servicecenter. (Når du kontakter forhandleren eller nærmeste servicecenter, skal du fortælle om den viste fejlkode.)

Til toppen