# TRANSMISSION TAGER LANG TID

Hvis du ikke kan løse et problem vha. løsningerne i denne vejledning, skal du trykke på tasten [Strøm] og stille hovedafbryderen i positionen "". Vent mindst 10 sekunder, før du igen stiller hovedafbryderen i positionen "". Når hovedafbryderens indikatorlampe skifter til grøn, skal du trykke på knappen [STRØM].
Når baggrundsfarven på jobstatusdisplayet i berøringspanelets øverste højre hjørne ikke er grå, må du ikke slukke på hovedafbryderen eller tage strømstikket ud. Dette kan beskadige harddisken eller resultere i, at dataene, der gemmes eller modtages, går tabt.

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Er opløsningsindstillingen korrekt på scanningstidspunktet? | Vælg indstillinger for opløsning og datakomprimering, der er egnede til formålet med transmissionen. For at oprette billeddata, der er balanceret mht. opløsning og filstørrelse, skal du være opmærksom på følgende punkter: Opløsningsindstillinger Standardopløsningsindstillingen er [200x200 dpi] i "E-mail", "FTP/desktop", "Netværksmappe" og "Scan til ekstern hukommelsesenhed" samt [200x100 dpi] i internetfaxfunktionen. Hvis originalen ikke indeholder et halvtonebillede, f.eks. et foto eller en illustration, opretter scanning ved standardopløsning et mere praktisk og nyttigt billede. En højere opløsningsindstilling eller "Halvtone"-indstilling (i internetfaxfunktionen) bør kun vælges, hvis originalen indeholder et foto og du ønsker at give prioritet til fotobilledets kvalitet. Vær forsigtig, hvis dette er tilfældet, da en større fil vil blive oprettet, end når standardindstillingen anvendes.

Til toppen