# ØVERSTE SIDE

Dette afsnit beskriver navne og funktioner på de forskellige dele indvendigt i maskinen.
×
Tonerpatron
Denne patron indeholder toner.
Når tonerpatronen løber tom, skal den udskiftes med en ny.
- UDSKIFTNING AF TONERPATRON
×
Fikseringsenhed
Varme anvendes her til at brænde det overførte billede fast på papiret.
Fikseringsenheden er varm. Pas på ikke at brænde dig, når du fjerner et forkert indført papir.
×
Transportbælte
Ved fuldfarveudskrivning kombineres tonerbillederne af de fire farver på fotoledende tromler på transportbæltet.
Ved sort/hvid udskrivning er det kun det sorte tonerbillede, der føres over på transportbæltet.
Transportbæltet må ikke berøres eller beskadiges.
Dette kan forårsage fejl i billedet.
×
Højre låge
Åbn denne låge for at fjerne en papirfejlindføring.
×
Låge til papirreverseringsenhed
Denne enhed bruges til at vende papir, når der udføres 2-sidet udskrivning. Åbn denne låge for at fjerne en papirfejlindføring.
×
Hovedafbryder
Brug denne afbryder til at tænde maskinen.
Når du anvender fax- eller internet-fax-funktionerne, skal denne afbryder altid stå i positionen "".
- SÅDAN TÆNDES DER FOR STRØMMEN
×
Beholder til indsamling af toner
Denne beholder opsamler den mængde overskydende toner, der bliver tilbage efter udskrivning.
- UDSKIFTNING AF BEHOLDER TIL INDSAMLING AF TONER
En servicetekniker indsamler udskiftede beholdere til indsamling af toner.
×
Udløser til toneropsamlingsbeholder
Brug denne udløser, når du skal åbne beholderens lås for at udskifte beholderen til indsamling af toner eller rengøre laserenheden.
- RENGØRING AF LASERENHED
- UDSKIFTNING AF BEHOLDER TIL INDSAMLING AF TONER
×
Håndtag
Træk dette ud, og tag fat i det, når maskinen skal flyttes.
×
Højre låge i bordmodul/1 x 500/2 x 500/2000 ark papirskuffe
Denne låge åbnes, hvis du vil fjerne en papirfejlindføring i bakke 3 eller bakke 4.
×
Papirbakkens højre låge
Åbn denne for at fjerne fastsiddende papir i bakke 1 eller 2.
×
Udløserarm til højre låge
For at fjerne papirfejlindføring skal du trække i og holde denne arm oppe, så højre låge åbnes.
×
Specialbakke
Anvend denne bakke til at indføre papiret manuelt.
Træk udtræksstyret ud, når du ilægger papir, der er større end A4R eller 8-1/2" x 11"R.
- ILÆGNING AF PAPIR I DEN MANUELLE FEEDER
Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.
Til toppen