# SCANNING AF EN ORIGINAL SOM TO SEPARATE SIDER(FLERSIDET SCAN)

## Oversigt

Venstre og højre side af en original scannes som to separate sider. Denne funktion er praktisk, når du vil scanne hver side i en bog eller andet indbundet dokument efter hinanden.
Når der bruges Flersidet scan, skal originalen placeres på glaspladen.

Original scanningsstørrelse | Transmitteret billede
--- | ---
A3 (11" x 17") x 1 side | A4 (8-1/2" x 11") x 2 sider

- Denne funktion er tilgængelig, når indstilling af originalstørrelse er angivet som [Auto].
- Bemærk, at "Center-slet" og "Kant + Center-slet" ikke kan bruges.

## Betjening

Læg originalen på glaspladen

- GLASPLADE

Tilpas originalens midte med det korrekte størrelsesmærke .
Angiv destinationen.

- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN ADRESSEBOG
- VISNING AF EN LISTE OVER DE VALGTE DESTINATIONER
- BRUG AF ET SØGENUMMER FOR AT HENTE EN DESTINATION
- MANUEL INDTASTNING AF EN ADRESSE
- ANGIVELSE AF EN NETVÆRKSMAPPE
- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN GLOBAL ADRESSEBOG
- BRUG AF EN TRANSMISSIONSLOG TIL AT GENSENDE

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Flersidet scan].
Der vises en markering på ikonet.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten [Tilbage].
Sådan annulleres indstillingen Flersidet scan:
Tryk på tasten [Flersidet scan] for at fjerne markeringen.
Tryk på tasten [Start] for at begynde at scanne originalen.
Tryk på tasten [Preview] for at kontrollere forhåndsvisningen af et billede, før der sendes en fax. Du kan finde flere oplysninger i " KONTROL AF BILLEDET, DER SKAL TRANSMITTERES". Indstillinger for denne funktion kan dog ikke ændres på eksempelskærmen.
Når scanningen er afsluttet, placeres næste original, og der trykkes på tasten [Start].
Gentag, indtil alle sider er blevet scannet, og tryk derefter på tasten [Read-end].
Der lyder et bip for at angive, at transmissionen er afsluttet.
Til toppen