# INVERTERING AF SORT OG HVID PÅ EN KOPI(S/H OMVENDT)

## Oversigt

Denne funktion bytter om på sort og hvid på en kopi, så der skabes et negativbillede. Denne funktion kan kun bruges i forbindelse med sort/hvid-kopiering.
Originaler med store sorte områder (som bruger en stor mængde toner) kan kopieres vha. sort/hvid-invertering, så tonerforbruget reduceres.

- S/H omvendt skal angives, før originalen scannes.
- Når denne funktion er valgt, ændres indstillingen "Originalbilledtype" for justering af belysning automatisk til "Tekst".

Tasten [Start farve] ikke bruges, når denne funktion er valgt.

## Betjening

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [S/H omvendt].
Der vises en markering på ikonet.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten [Tilbage].
Sådan annulleres S/H Omvendt:
Tryk på tasten [S/H omvendt] for at fjerne markeringen.
Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start sort/hvid] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen