# KONTROL VIA LOGINNAVN/ADGANGSKODE

## Oversigt

Denne metode sætter brugere i stand til at logge ind med et loginnavn og en adgangskode, der fås af maskinens administrator eller LDAP-serverens administrator.
Når maskinen startes, vises loginskærmen.
Når kontrolleret via loginnavn og adgangskode
Forskellige elementer vises muligvis på skærmen, når LDAP-kontrol anvendes.
Hvis et forkert loginnavn eller forkert adgangskode indtastes tre gange i træk:
Hvis "Advarsel, når login mislykkes" aktiveres i systemindstillingerne, vil betjeningspanelet låse i fem minutter, hvis et forkert loginnavn eller adgangskode indtastes tre gange i træk.
Kontakt maskinens administrator for at få at vide, hvilket loginnavn/adgangskode du har fået tildelt.

- Sådan låses betjeningspanelet op:
  Vælg [Brugerkontrol] → [Standardindstillinger] i "Indstillingsfunktion (webversion)" for at åbne låsen.
- Sådan indstilles [Advarsel, når login mislykkes]:
  Vælg [Brugerkontrol] → [Standardindstillinger] → [Advarsel, når login mislykkes] i "Indstillingsfunktion".

Når LDAP-kontrol anvendes, afhænger det af kontrolmetoden, om tasten [E-mail-adresse] vises. Tryk på tekstboksen [E-mail-adresse], og indtast din e-mail-adresse.
Sådan gemmes et brugernavn:
Vælg [Brugerkontrol] → [Brugerliste] i "Indstillingsfunktion".
Registrer også detaljerede oplysninger som loginnavn, brugernavn og adgangskode. Bed maskinens administrator om de oplysninger, du har brug for for at anvende maskinen.

## Betjening

Indtast dit loginnavn.
Indtastning med softwaretastaturet
Hvis registrering af brugernavnet ikke er blevet udført i indstillingsfunktion, skal en bruger, der kun anvender LDAP-kontrol, trykke på tekstboksen [Loginnavn] og indtaste loginnavnet med softwaretastaturet.
Hvis det eksterne tastatur er installeret, kan teksten indføres med dette tastatur.
Valg fra en liste
Tryk på tasten [Vælg fra liste], og vælg et brugernavn på skærmen Brugerliste.
LDAP-kontrol anvendes, når administratoren af en server giver LDAP-service på LAN'et (lokalnetværket).
Indtast adgangskoden.
Indtast adgangskoden fra softwaretastaturet.
Hvis det eksterne tastatur er installeret, kan teksten indføres med dette tastatur.
Hvis du logger på en LDAP-server, skal du indtaste den adgangskode, der er gemt sammen med dit LDAP-serverloginnavn.
Hvert indtastet tegn vises som "". Indtast adgangskoden, og tryk på tasten [OK].
Når der anvendes kontrol via LDAP-server, og du har forskellige adgangskoder gemt i "Brugerliste" og på LDAP-serveren, skal du bruge den adgangskode, der er gemt på LDAP-serveren.
Sådan registrerer du brugernavnet og adgangskoden:
Vælg [Brugerkontrol] → [Brugerliste] i "Indstillingsfunktion".
Når du registrerer LDAP-serveren, skal du redigere oplysningerne for [Godkend til:] efter behov.

- Når du vælger fra skærmen Brugerliste:
- Den LDAP-server, du er forbundet med, blev registreret under brugerregistreringen, så den målserver, som kontrollen skal rettes mod, vises, når loginnavnet vælges.
  Gå til trin 3.
- Når du indtaster via softwaretastatur:
- Tryk på [Godkend til:], og vælg LDAP-serveren for at logge ind.

Tryk på tasten [OK].
Hvis det indtastede loginnavn og den indtastede adgangskode godkendes, vises antallet af resterende sider, som brugeren må kopiere eller scanne.
Når der er sat en begrænsning på antallet af sider, en bruger må benytte, vises brugsantallet for den bruger, der er logget ind.

- Sådan begrænses antallet af sider, en bruger kan benytte:
  Vælg [Brugerkontrol] → [Begrænsning af sideantal for gruppeliste] i "Indstillingsfunktion".
- Sådan skjules antallet af sider, der kan benyttes efter login:
  Vælg [Brugerkontrol] → [Standardindstillinger] → [Vis brugsstatus efter login] i "Indstillingsfunktion".
- Sådan ændres den tid, meddelelsen vises i:
  Vælg [Systemindstillinger] → [Driftsindstillinger] → [Indstilling af tid for visning af meddelelser] i "Indstillingsfunktion".

Når du er færdig med at anvende maskinen og er klar til at logge ud, skal du trykke på [Log ud].
Til toppen