# UDSKRIVNING AF EN ADGANGSKODEBESKYTTET FAX (TILBAGEHOLDELSESINDSTILLING FOR MODTAGET DATA-UDSKRIFT)

Aktiver denne indstilling for at modtage og gemme fax til hukommelsen, uden at de udskrives. For at udskrive faxerne skal der indtastes en adgangskode.
Når denne funktion bruges, forekommer en skærm til kodeordsindtastning i berøringspanelet, når en fax modtages.
For at aktivere tilbageholdelsesindstillingen for modtaget data-udskrift:
Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Driftsindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Tilbageholdelsesindstillinger for modtaget data-udskrift] i "Indstillingsfunktion".
Når den tidligere programmerede 4-cifrede adgangskode er blevet indtastet med taltasterne, begynder udskrivningen.
Når der trykkes på tasten [Annuller], lukkes skærmen til indtastning af adgangskode, men tasten for data i hukommelsen blinker i berøringspanelet. Skærmen til indtastning af adgangskode vises igen, når du trykker på den blinkende tast eller skifter funktion.

- For at få vist skærmen med liste over modtagne data efter indtastning af adgangskode:
  Vælg [Systemindstillinger] → [Driftsindstillinger] → [Joboplysningsindstillinger] → [Indstilling af forhåndsvisning] → [Indst. for check af modt.billed data] i "Indstillingsfunktion".
- Sådan overføres modtaget data til en anden maskine:
  Vælg [Systemindstillinger] → [Fax data modtag/videresend] i "Indstillingsfunktion".

Du kan kontrollere billedet af modtagne data på berøringspanelet før udskrivning.

- KONTROL AF BILLEDET FØR UDSKRIVNING

- De modtagne faxer bliver gemt i hukommelsen, uanset om de er blevet modtaget automatisk eller manuelt.
- Når det modtagne data er overført til en anden maskine, overføres også data gemt i hukommelse. På det tidspunkt vises den samme skærm til indtastning af adgangskode, som blev vist for udskrivning. Videresendingen finder ikke sted, med mindre adgangskoden bliver indtastet.

Til toppen