# TILFØJELSE AF ET REGISTRERET BILLEDE TIL EN ORIGINAL(BRUGERDEFINERET BILLEDE)

## Oversigt

Denne funktion tilføjer et billede, der er registreret i maskinen, til en original for at lave en kopi.
Der er følgende to typer brugerdefinerede billeder.

- Brugerdefineret stempel (stempelbillede i farver)
- Brugerdefineret vandmærke (stempelbillede med vandmærke i gråtoner)

Brugerdefineret stempel
Brugerdefineret vandmærke

- Et billede skal være registreret på forhånd fra printerdriveren til maskinen.
  Du kan finde oplysninger om, hvordan du registrer et billede, under "REGISTRERING AF ET BRUGERDEFINERET BILLEDE".
- Et brugerdefineret stempel kopieres pr. ark, ikke pr. original. Hvis 2-i-1, 4-i-1 er aktiveret, kopieres brugerstemplerne for hver sæt af sider.
- Et brugerdefineret stempel kopieres med den registrerede størrelse. Størrelsen ændres ikke, selvom zoomfaktoren forstørres eller formindskes.
- Der kan ikke angives forskellige brugerdefinerede billeder for hver side.
- Hvis du trykker på tasten [Start sort/hvid], fremstilles der en sort/hvid-kopi, selvom du har valgt et brugerdefineret stempel.
- Hvis et billede går uden for det angivne papir, enten på grund af den registrerede størrelse eller placering, kopieres det overskydende ikke.

Brugerdefineret billede kan kombineres med Tandemkopi.
Stempelkopi udføres, når et brugerdefineret billede med samme filnavn registreres på både master- og slavemaskine.
Hvis det ikke registreres, laves kopien uden et brugerdefineret billede.
Kombination med andre funktioner er beskrevet i nedenstående tabel.

Kombineret funktion | Brugerdefinerede billedfunktioner
--- | ---
Marginskift | Skifter på samme måde som for et originalt billede.
Slet | Laver en stempelkopi som normalt.
Flersidet kopi | Laver en stempelkopi efter ark.
Brochurekopi | Laver en stempelkopi som normalt.
Jobform | Laver en stempelkopi som normalt.
Omslag/Skilleark | Baseret på den brugerdefinerede billedindstilling.
Overheadskilleark | Laver en stempelkopi som normalt.
2-i-1 | Laver en stempelkopi efter ark.
Bogkopi | Laver en stempelkopi som normalt.
Fanebladskopi | Laver en stempelkopi som normalt, uanset billedskiftindstilling.
Kortformat | Laver en stempelkopi efter ark.
Spejlbillede | Laver en stempelkopi som normalt uden spejlbillede omvendt.
S/H omvendt | Udskriver et billede som normalt uden S/H omvendt. Følgende tilstand indstilles, når der udskrives på en mørk baggrund. Brugerdefineret stempel: Udskrives med hvidt Brugerdefineret vandmærke: Udskrives uden udviskning
Papir i A3-bredde | Laver en stempelkopi som normalt.
Centrering | Laver en stempelkopi som normalt uden centrering.
Farvetilpasning | Laver en stempelkopi med de registrerede data.
Stempel | Laver en stempelkopi på Stempelmenu.
Foto gentag | Kan ikke kombineres.
Flere sider – forstørrelse | Kan ikke kombineres.
Udskr.-mønster | Laver en kopi under en udskriv mønster.
Gentag layout | Kan ikke kombineres.
Placer billede | Udskriver et billede på den oprindelige placering, uanset indstillingen for Placer billede.
Bogopdeling | Laver en stempelkopi efter ark.

## Betjening

Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Brugerdefineret billede].
Tryk på tasten [Brugerdefineret stempel] eller [Brugerdefineret vandmærke].
Tryk på tasten [Vælg billede] for at vælge et billede.
Vælg det ønskede antal miniaturebilleder blandt de tilgængelige muligheder.
Indstil [Udskriv side] eller [Original].
Til brugerdefineret stempel

Udskriv side | Angiv en side(r) til stempelkopi. Første side eller alle sider
Udskriftsposition | Angiv en placering til stempelkopi.
Kopier | RETNING FOR ORIGINALPLACERING | Angiv originalretningen.
2-sidet original type | Angiv indbindingssiden for 2-sidet original. Bog eller tablet
Vinkel | Angiv hjørnet af billedet. 0 grader, -90 grader, 90 grader eller 180 grader

Til brugerdefineret vandmærke

Udskriftsfarve | Angiv billedvandmærkefarven. Sort, R (rød), G (grøn), B (blå), Cyan, Magenta eller Gul
Udskr.-mønster | Angiv billedvandmærkets udskriftsmønster. Transparent: Laver et originalbillede transparent til stempelkopi. Overlap: Skjuler et vandmærke, som er føjet til originalbilledet, til stempelkopi.
Belysning | Vælg belysningen af et vandmærke blandt ni niveauer.
Udskriv side | Angiv en side(r) til stempelkopi. Første side eller alle sider
Udskriftsposition | Angiv en placering til stempelkopi.
Kopier | RETNING FOR ORIGINALPLACERING | Angiv originalretningen.
2-sidet original type | Angiv indbindingssiden for 2-sidet original. Bog eller tablet
Vinkel | Angiv hjørnet af billedet. 0 grader, -90 grader, 90 grader eller 180 grader

Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Sådan annulleres indstillingen Brugerdefineret billede:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start farve] eller [Start sort/hvid] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen