# BAKKE 3 - 4 (STAND/2000 ARK PAPIRSKUFFE)

## Oversigt

Der kan maksimalt lægge 1.150 A4 ark papir (8-1/2" × 11") i bakke 3.
Der kan maksimalt lægge 850 A4 ark papir (8-1/2" × 11") i bakke 4.
Hvis du har ilagt en anden papirtype eller en anden papirstørrelse, end der var ilagt tidligere, skal du huske at kontrollere indstillingerne i "Indstillingsfunktion". Det kan medføre udskriftsfejl, udskrivning på papir i en forkert størrelse eller en forkert type eller papirstop.

###### Sådan kontrolleres papirets type og størrelse:

Vælg [Systemindstillinger] → [Papirbakkeindstillinger] i "Indstillingsfunktion".
Der må ikke anbringes tunge genstande på bakken eller trykkes ned på bakken.

## Betjening

1. #### Træk papirbakken ud

   Træk forsigtigt bakken ud, indtil den stopper.

2. #### Løft indføringsvalsen, og læg papiret i bakken

   Læg papiret i, så den side, der skal udskrives, vender opad. Stakken må ikke være højere end indikatorlinjen (maks. 1.150 ark for bakke 3 eller maks. 850 ark for bakke 4).
   Luft papiret godt, før det lægges i. Hvis papiret ikke luftes, kan flere ark blive ført ind samtidig og resultere i fejlindføring..

3. #### Sænk indføringsvalsen, og skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen.

   Skub bakken helt ind i maskinen.

Til toppen