# FJERNBETJENING AF MASKINEN

## Oversigt

Fjernbetjening af maskinen via din computer.
Du kan betjene maskinen fra den samme type panel som maskinens betjeningspanel, der vises på din pc. Det fungerer på samme måde, som når du betjener maskinen direkte på fronten.
Fjernbetjeningsfunktionen kan kun benyttes på én computer ad gangen.

## Betjening

Før du kan benytte fjernbetjeningsfunktionen, skal maskinen forberedes på følgende måde.

- I "Indstillingsfunktion" vælges [Systemindstillinger] → [Driftsindstillinger] → [Indstilling af fjernbetjening] → [Fjernbetjening - software] og derefter [Tillad] for [Betjeningsrettigheder].
- Slut maskinen til netværket.
- Installer et VNC-program (VNC software: RealVNC anbefales) på din computer.

Når du har udført disse forberedelser, skal du følge nedenstående vejledning for at indstille funktionen.
Eksempel: RealVNC
Start VNC-viseren
Indtast maskinens IP-adresse i indtastningsfeltet "Server".
Forhør dig hos maskinens administrator, hvis ikke du kender dens IP-adresse.
Klik på knappen [OK].
Følg instruktionerne på maskinens betjeningspanel for at udføre tilslutningen.
Når maskinen har forbindelse til VNC-programmet, vises på systemlinjen på maskinens berøringspanel.
Ønsker du at afbryde forbindelsen, skal du afslutte VNC-programmet eller trykke på .
Brug betjeningspanelet på samme måde, som du ville gøre på maskinen. Du kan dog ikke indtaste værdier i serier ved at trykke vedvarende på tasten.
Sådan indstilles betjeningsrettigheder for fjernbetjeningsfunktionen:
Vælg [Systemindstillinger] → [Driftsindstillinger] → [Indstilling af fjernbetjening] i "Indstillingsfunktion".
Til toppen