# FINISHER

## Oversigt

Denne enhed sorterer udskrevet papir og forskyder de enkelte papirsæt i forhold til hinanden. Den hæfter hvert sæt efter behov.
Hvis du vil lave huller i udskrevet papir, skal du installere et valgfrit hullemodul.

- Funktionsnavne
- Forsyninger
- Vedligeholdelse af finisher

Funktionsnavne
I det følgende beskrives de dele, der er synlige, når finisheren er åben.
×
Udskriftsbakke
Hæftet papir og offset-papir havner i denne bakke.
Bakken kan skubbes. Træk bakken til udskrivning på papir i stor størrelse ud (størrelserne A3W, A3, A4R, B4, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K og 16KR).
×
Arm
Brug denne arm til at flytte finisheren, så du kan fjerne en papirindføringsfejl, udskifte hæfteklammer eller fjerne en hæfteklammeblokering.
×
Hulningsaffaldsboks (når der er installeret et hullemodul)
Denne opbevarer affald, der opstår som følge af hulning.
×
Frontlåge
Åbn denne låge for at fjerne en papirfejlindføring, udskifte hæfteklammer, fjerne en hæfteklammeblokering eller fjerne hulningsaffaldsboksen.
×
Hæfteklammeholder
Denne indeholder hæfteklammeindsatsen. Træk holderen ud for at fjerne hæfteklammeindsatsen eller fjerne en hæfteklammeblokering.
×
Udløserarm til hæfteklammeholder
Brug denne arm til at fjerne hæfteklammeholderen.
Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

- En finisher kan ikke være installeret samtidig med en finisher (stor aflægsbakke), ryg-finisher eller ryg-finisher (stor aflægsbakke).
- Vær forsigtig, når du slutter strømmen til og udfører udskrivning, da udskriftsbakken kan bevæge sig op og ned.

Forsyninger
Finisheren kræver følgende hæfteklammeindsats:
Hæfteklammeindsats (ca. 5000 hæfteklammer pr. indsats x tre indsatser)
MX-SCX1
Vedligeholdelse af finisher
Når hæfteklammeindsatsen løber tør for hæfteklammer, vises en meddelelse på betjeningspanelet. Følg nedenstående fremgangsmåde for at udskifte hæfteklammeindsatsen.

## Betjening

Udskiftning af indsatsen
Åbn lågen.
Mens du trykker armen ned til venstre, skubbes finisheren til venstre, indtil den stopper.
Skub forsigtigt finisheren, indtil den stopper.
Sænk hæfteklammeholderens udløserarm, og fjern hæfteklammeholderen.
Træk hæfteklammeholderen ud til højre.
Fjern den tomme hæfteklammeindsats fra hæfteklammeholderen.
Sæt en ny hæfteklammeindsats i hæfteklammeholderen som vist.
Skub hæfteklammeindsatsen ind, til den klikker på plads.
Sæt hæfteklammeholderen på plads.
Skub hæfteklammeholderen ind, indtil den klikker på plads.
Skub finisher tilbage mod højre.
Skub finisheren forsigtigt tilbage mod højre, indtil den låser sig på plads i den oprindelige position.
Luk lågen.
Lav en prøveudskrift i hæftningssorteringsfunktionen for at kontrollere, at hæftningen sker korrekt.
Lav en prøveudskrift i hæftningssorteringsfunktionen for at kontrollere, at hæftningen sker korrekt.
Til toppen