# DIVERSE INDSTILLINGER

Der kan indstilles forskellige enheder monteret på maskinen.
Indstilling af originalstørrelsesføler
Du kan vælge en af de 8 grupper af standardoriginalstørrelser, der er vist nedenfor, til registrering med funktionen for automatisk størrelsesregistrering.

Valg | Registrerbare originalstørrelser
--- | ---
Glasplade | Dokumentfeeder (automatisk dokumentfeeder)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 340 mm (8-1/2"x13-2/5")
AB-5 | 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2")
Inch-1 | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"
Inch-2 | 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11"x17", 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13"), 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 5-1/2"x8-1/2"
Inch-3 | 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11"x17", 8-1/2"x13-2/5 (216 mm x 340 mm), 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 5-1/2"x8-1/2"

Annuller registrering på glasplade
Registrering af originalstørrelsen på glaspladen kan deaktiveres. Derefter vil alle originaler, der lægges på glaspladen, blive behandlet som specielle størrelser.
Deaktivering af dokumentfeeder
Brug disse indstillinger til at forbyde brugen af den automatiske dokumentfeeder, hvis f.eks. feederen ikke fungerer korrekt. (Når indstillingen er aktiveret, er det stadig muligt at scanne på glaspladen).
Original fødningsmetode
De følgende original fødningsmetoder kan indstilles som standard i funktionerne for kopi, billedsending, scan til HDD og gemmes på ekstern hukommelsesenhed. Hvis en funktion bruges hyppigt, sparer det dig for at skulle vælge funktionen i en anden funktion, hver gang du skal bruge den.

- Original m. blandet størrelse (samme bredde (kun kopifunktion)/forskellig bredde)
- Langsom scanning
- Ignorer blank side*

* Eksklusive fax- og internetfaxfunktion.
Deaktivering af duplex
Den bruges til at deaktivere 2-sidet udskrivning, som f.eks. når duplex-modulet ikke fungerer korrekt.
Deaktivering af bakke med stor kapacitet
Denne indstilling bruges til at forbyde brug af bakken med stor kapacitet, f.eks. hvis den ikke fungerer korrekt.
Deaktivering af valgfri papirskuffe
Denne indstilling bruges til at deaktivere den valgfri papirskuffe, f.eks. hvis den ikke fungerer korrekt.
Deaktivering af bakkeindstillinger
Denne indstilling bruges til at forbyde bakkeindstillinger (undtagen for den manuelle feeder).
Deaktivering af finisher
Denne indstilling bruges til at forbyde brug af finisheren eller ryg-finisheren, f.eks. hvis den ikke fungerer korrekt.
Deaktivering af offset
Deaktiverer offset.
Deaktivering af hæfter
Denne indstilling bruges til at forbyde brug af hæftning, f.eks. hvis hæftningsfunktionen i finisheren eller ryg-finisheren ikke fungerer korrekt.
Justering af position for ryghæftning
Denne indstilling bruges til at justere hæftestedet (sted for rygfoldning), når der er installeret en rygfinisher, og ryghæftningsfunktionen bruges.
Værdien kan justeres i intervaller af 0,2 mm inden for et område på +/-5,0 mm fra startpositionen for hver papirstørrelse.
Deaktivering af hulning
Denne indstilling bruges til at forbyde brug af hulning, f.eks. hvis hullemodulet i finisheren eller ryg-finisheren ikke fungerer korrekt.
Deaktivering af farvetilstand
(Når der er opstået et farverelateret problem)
Hvis der opstår et farverelateret problem, og der ikke kan udskrives, kan brug af farvefunktionen forbydes midlertidigt. Sort/hvid udskrivning vil stadig være tilladt.
Denne funktion må kun bruges i nødstilfælde. Når denne indstilling én gang er aktiveret, er det kun en servicetekniker, der kan annullere denne indstilling. Kontakt hurtigst muligt din forhandler eller det nærmeste autoriserede servicecenter, som kan findes i den kortfattede startvejledning, for at få serviceteknikeren til at annullere indstillingen og løse problemet.
Indstilling af automatisk papirvalg
De papirtyper*, som kan vælges med funktionen til automatisk papirvalg, kan angives. Vælg en af følgende indstillinger:

- Almindeligt papir
- Almindeligt papir og genbrugspapir
- Genbrugspapir

Med automatisk papirvalg kan du ikke vælge andre papirtyper end de papirtyper, der er angivet med denne indstilling.

*
  Den papirtype, der er angivet for hver papirbakke ved at vælge [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion" → [Indstillinger for papirbakke].

Tandemforbindelse, indstilling
Når to maskiner bruges som netværksprintere vha. TCP/IP-protokollen, kan denne indstilling bruges til at konfigurere det portnummer og den IP-adresse for maskinen, der bruges som tandemslavemaskine.
Deaktivering af mastermaskinfunktion
Aktiver denne indstilling for at forbyde tandemtransmission. (Denne indstilling er som regel ikke nødvendig).
Deaktivering af slavemaskinfunktion
Aktiver denne indstilling for at forbyde tandemmodtagelse. (Denne indstilling er som regel ikke nødvendig).
For at bruge tandemfunktionen, når brugergodkendelse er aktiveret, skal der bruges det samme loginnavn og den samme adgangskode på både mastermaskinen og slavemaskinen. Hvis der ikke bruges det samme loginnavn og den samme adgangskode, føjes sidetællingen muligvis ikke til den rigtige brugertælling, eller der kan muligvis kun udskrives fra mastermaskinen.
Fabriksstandardindstillingen for portnummeret er [50001]. Undlad at ændre portnummeret, medmindre der opstår problemer med denne indstilling.
Automatisk skift mellem finisherbakker
Hvis antallet af ark på den øverste finisher når arkgrænsen, vil udkastet automatisk skifte til den nederste bakke.
Detekter Standard i automatisk farvetilstand
Når farvefunktionen er indstillet til automatisk i kopitilstand, kan det afgørende punkt for skelnen mellem originaler i farve eller sort/hvid indstilles til ét ud af fem niveauer. Med indstillingen [Nærmere S/H] er originalerne nemmere at genkende som sort-hvid. Med indstillingen [Nærmere farve] er originalerne nemmere at genkende som farve.
Registreringstilpasning
Der kan indstilles forskellige enheder monteret på maskinen.
Hvis farverne er fejlplaceret på udskrivningsoverfladen, når der udskrives i farver, kan udskrivningsfarverne justeres.
Hvis du vil gøre den valgte farve lysere, skal du trykke på tasten [Autotilpasning] for at justere belysningen. Der vises en meddelelse, når der trykkes på tasten. Tryk på tasten [Udfør].
Optimering af harddisk
Der kan indstilles forskellige enheder monteret på maskinen.
Denne funktion optimerer maskinens harddisk ved at defragmentere data. Hvis et job er i gang, vises der en meddelelse, og optimeringen starter ikke, før jobbet er afsluttet. Under optimeringen er følgende handlinger blokeret:

- Adgang til Indstillingsfunktion (webversion) og modtagelse af udskriftsdata
- Brug af taster på betjeningspanelet
- Afbrydelse af strømmen på maskinens hovedafbryder
- Automatisk slukning

Når optimeringen er færdig, genstarter maskinen automatisk.
Hvis dokumentarkiveringsfunktionen bruges hyppigt, og filudkastet er langsomt, kan optimering af harddisken forbedre ydeevnen.
Rengøring af fikseringsenhed
Brug denne funktion, når du vil rengøre maskinens fikseringsenhed, når der kommer prikker og andet snavs på den trykte side af papirer. Når denne funktion udføres, udskrives siden med et "V", og fikseringsenheden rengøres.
Hvis der ikke sker forbedringer, efter funktionen er brugt en enkelt gang, så prøv at gentage funktionen.
Kontrolindstillinger for fiksering
Anvendes til at regulere tonerfikseringstemperaturen efter papirets vægt.
Disse indstillinger gælder for almindeligt papir, genbrugspapir, hullet papir, fortrykt papir, brevpapir, farvet papir og brugertypepapir.
Du kan vælge "60g/m2 til 89g/m2" eller "90g/m2 til 105g/m2" ("16 til 23 lbs." eller "23+ til 28 lbs.").

- Brug kun papir, der ligger inden for det samme vægtområde, som det, der er angivet her. Bland ikke almindeligt papir eller andet papir, der ligger uden for vægtområdet, med papiret i bakken.
- Når indstillingerne ændres, er ændringerne først gældende, når maskinen genstartes. For at genstarte maskinen skal du se "SÅDAN TÆNDES DER FOR STRØMMEN" i "FØR BRUG AF MASKINEN"

Udskrevet Liste
For at angive [Enkeltsidet] eller [Tosidet] udskrivning i Udskrevet Liste.
Reducer sorte streger
Angiv, om reduktion af sorte streger skal bruges eller ej.
Reducer sorte streger kan anvendes til funktionerne scan original, kopi, send billede, og scan til harddisk
Hvis reducer sorte streger er aktiveret , skal du vælge en af følgende muligheder.

- Behandle tynde sorte streger
- Normal
- Behandl tynde og tykke sorte streger

Vis advarsel ved registrering af sorte streger.
Indstil denne funktion for at vise en advarselsmeddelelse, når sorte streger detekteres af dokument-feederen.
Til toppen