# FARVETILPASNINGER

Følgende indstillinger vedrører kopiering.
De standardindstillinger, der vælges med disse indstillinger, gælder for alle maskinens funktioner (ikke kun for kopifunktionen).
Følgende indstillinger har med farve at gøre.
Initial farvebalance indstilling
Farvebalanceværdier, der er indstillet vha. "Farvebalance" i en anden funktion, kan gemmes i et program (1 til 48), og de værdier kan kaldes frem og gemmes som initial farvebalance indstilling*. Brug denne funktion, når du ønsker gentaget brug af en farvebalanceindstilling for en foretrukken farve eller til korrektion, når der opstår en ændring i farvebalancen.

*
  Viste forudindstillede værdier, når du vælger "Farvebalance" i en anden funktion.

Retur til fabriksindstillinger
Dette sætter de gemte farvebalanceværdier tilbage til standardværdierne (alle farvebalanceværdier er "0" for de 8 niveauer for hver farve).
AUTOMATISK FARVEKALIBRERING
Foretager automatisk farvekorrigering, hvis farven på farvekopier ikke er rigtig. Maskinen udskriver et testark, testarket scannes, og farven korrigeres automatisk.
Når du har trykket på tasten [Udfør], og der er udskrevet et testark, vises der en meddelelse, der beder dig om at starte automatisk kalibrering. Anbring testarket på glaspladen som vist nedenfor (således at den smalle linje ved papirets kant er til venstre).
Læg kopipapir (ca. fem ark) med samme størrelse som testarket ovenpå det anbragte testark, luk forsigtigt den automatiske dokumentfeeder, og tryk på tasten [Udfør].

- Før du udfører Automatisk farvekalibrering, skal du kontrollere om registreringsjusteringen er korrekt. Hvis registreringstilpasningen ikke er korrekt, skal du udføre en "Registreringstilpasning."
- Hvis farven stadig er slået fra efter Automatisk farvekalibrering, kan en gentagelse af Automatisk farvekalibrering engang til forbedre farven.

Til toppen