# MANUEL VIDERESENDELSE AF MODTAGNE DATA

## Oversigt

Modtagne faxer kan videresendes manuelt efter modtagelsen.
Denne funktion er tilgængelig, når [Systemindstillinger] → [Driftsindstillinger] → [Indstilling af forhåndsvisning] → [Indst. for tjek af modt. billeddata] er aktiveret* i "Indstillingsfunktion".

*
  Fabriksstandardindstilling er deaktiveret.

## Betjening

Når data modtages, vises øverst på skærmen.

1. #### I system-information trykkes på fanen [Event-information], og der trykkes på tasten [Tjek Fax modtagebillede]

   Den modtagne data vises på liste.

   Du kan også få vist listen med modtagne data ved at trykke på jobstatusdisplayet og trykke på tasten [Kontroller modtagne data] på handlingspanelet på jobstatusskærmen.

2. #### Tryk på tasten for de modtagne data, du ønsker at videresende, og tryk på tasten [Videresend til anden destination]

   - Tryk på for at få vist miniaturer af modtagne billeder (Miniatureskærm). Listevisningen over miniaturer kan ændres afhængigt af indstillingsfunktionen.
   - Der kan vælges flere sæt modtagne data.

   Når du kun vælger en enkelt modtaget data, kan du trykke på tasten [Bekræft billede] på handlingspanelet og kontrollere billedet på forhåndsvisningsskærmen.

3. #### Vælg destinationen fra adressebogsskærmen, og tryk på tasten [Start]

Tilbage til toppen