# JUSTERING AF EN KOPIS LYSSTYRKE(LYSHED)

## Oversigt

Denne funktion justerer lysstyrken i et farvekopibillede.
Lysstyrke skal angives, før originalen scannes.

## Betjening

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Lyshed].
Tryk på tasten eller skub skyderen for at justere lysstyrken.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Sådan annulleres indstillingen for lysstyrke:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start farve] for at begynde at kopiere.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen