# HURTIG OPSÆTNING

Vælg minimumsindstillingerne for tilslutning af maskinen til netværket.
Tilslutningstypeskift
Brug denne indstilling til at skifte mellem [Kun kabelforbundet], [Kabeltilsluttet+trådløs (adgangspunkttilstand)] eller [Trådløs (Infrastrukturtilstand)].
IPv4-indstillinger
Når du bruger maskinen på et TCP/IP-netværk (IPv4), skal du bruge denne indstilling til at konfigurere maskinens IP-adresse.
DHCP/BOOTP
Brug denne indstilling til at hente IP-adressen automatisk vha. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)/BOOTP (Bootstrap Protocol). Når denne indstilling er aktiveret, er det ikke nødvendigt at angive en IP-adresse manuelt.
Hvis DHCP/BOOTP bruges, kan den IP-adresse, der tildeles maskinen, ændre sig automatisk. Hvis IP-adressen ændres, vil det ikke være muligt at udskrive.
Hvis maskinen bruges på et TCP/IP-netværk, skal du huske at aktivere "Aktiver TCP/IP".
RARP
Konfigurer denne indstilling for at bruge RARP-protokollen.
IPv4-adresse
Indtast maskinens IP-adresse.
Undernetmaske
Indtast IP-undernetmasken.
Standardgateway
Indtast standardgatewayadressen.
IPv6-indstillinger
Når du bruger maskinen på et TCP/IP-netværk (IPv6), skal du bruge denne indstilling for at konfigurere maskinens IP-adresse.
IPv6
Aktiver denne indstilling.
DHCPv6
Brug denne indstilling til at hente IP-adressen automatisk vha. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Når denne indstilling er aktiveret, er det ikke nødvendigt at angive en IP-adresse manuelt.
Manuel adresse/præfikslængde
Indtast maskinens IP-adresse og præfikslængden (0-128).
Standardgateway
Standardgateway

- Hvis DHCPv6 bruges, kan den IP-adresse, der tildeles maskinen, ændre sig automatisk. Hvis IP-adressen ændres, vil det ikke være muligt at udskrive.

- Hvis maskinen bruges på et TCP/IP-netværk, skal du huske at aktivere "Aktiver TCP/IP".
- I et IPv6-miljø kan maskinen bruge LPD- eller IPP-protokollen.

Indstillinger for netværksnavn
Enhedsnavn
Indtast et enhedsnavn.
Domænenavn
Indtast domænenavnet.
DNS-indstillinger
Primær server
Indtast IP-adressen for den primære DNS-server.
Sekundær server
Indtast IP-adressen for den sekundære DNS-server.
Domænenavn
Indtast det domænenavn, hvor den valgte DNS-server findes.
SMTP-setup
Primær server
Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for den primære SMTP-server.
Kildeadresse
Hvis dataoverførslen ikke lykkes, kan den ikke-leverede e-mail returneres fra serveren. Indtast en e-mail-adresse (kun én adresse) for at få sådanne ikke-leverede e-mails. Som regel indtastes systemadministratorens e-mail-adresse.
Aktivér SSL
Hvis er valgt, kan SMTP-over-TLS-krypteringskommunikation anvendes af STARTTLS-kommandoen.
Dette kræver, at serveren understøtter STARTTLS-kommandoen.
For at tillade SSL-kommunikation indstilles "Portnummer" til det samme portnummer som den normale SMTP.
SMTP-godkendelse
Hvis er valgt, udføres SMTP-servergodkendelse.
Brugernavn
Indtast brugernavnet.
Adgangskode
Indtast adgangskoden.
Skift kodeord
For ændring af kodeordet indstilles .
Forbindelsestest
Tryk på tasten [Udfør] for at teste forbindelsen til SMTP-serveren.
LDAP-opsætning
Navn
Indtast adressebogens navn.
Standardadresseindstilling
Indtaster søgestandarderne til søgning efter et specifikt område af informationstræet til LDAP-biblioteket.
Eksempel: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone
Standarderne skal adskilles af semikolon eller komma.
LDAP-server
Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for LDAP-serveren.
Brugernavn
Indtast kontonavnet for LDAP-indstilling.
Adgangskode
Indtast adgangskoden.
Skift kodeord
For ændring af kodeordet indstilles .
Godkendelse
Vælg godkendelsesserveren fra rullelisten.
KDC-server
Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for Kerberos-godkendelsesserveren.
Område
Indtast Kerberos-område.
Aktivér SSL
Hvis valgt, er SSL-krypteringskommunikation aktiveret.
Forbindelsestest
Tryk på knappen [Udfør] for at teste forbindelsen til LDAP-serveren.
Indstillinger for offentlig mappe/NAS
Sæt hver indstilling til [Forbudt], hvis lageret ikke bruges.
Når indstillingerne ændres, er ændringerne først gældende, når maskinen genstartes. Se "SÅDAN TÆNDES MASKINEN" for at genstarte maskinen.
Til toppen