# INDSTILLINGER FOR INTERNETFAX

Indstillinger relateret til billedsendingsfunktionen (scan, internetfax osv.) kan konfigureres.
Disse indstillinger kan konfigureres, når udvidelsessættet til internetfax er installeret.
Standardindstillinger
Konfigurerer standardindstillingerne for internetfax.
Automatisk "Wake Up"-udskrivning
Når tasten [Strøm] er slukket (men hovedafbryderen står på ""), og der modtages en internetfax, aktiverer denne funktion maskinen og udskriver faxen.
Når denne funktion er deaktiveret, udskrives modtagne internetfaxer ikke, før (tasten [Strøm]) tændes.
Komprimeringsindst.
Bruges til at indstille standardkomprimeringstypen for internetfaxtransmission.
Følgende indstillinger kan konfigureres.

- MH (G3)
- MMR (G4)

Indstilling af højttalervolumen
Justerer lydstyrken på faxmodtagelsessignaler og signaler om kommunikationsfejl, som høres via højttaleren.
Der lyder et faxmodtagelsessignal, når maskinen har kontrolleret mailserveren og henter modtagne faxer. Der lyder et signal i tilfælde af kommunikationsfejl, når der modtages en meddelelse om mislykket e-mail-levering fra den internetfaxmaskine, der er angivet som destination.
Originalprint på transaktionsrapport
Når der udskrives en transaktionsrapport, bruges den til at udskrive en del af den første side af den sendte original på transaktionsrapporten. Vælg en af indstillingerne herunder.

- Udskriv alle rapporter
- Udskriv kun fejlrapport
- Udskriv ikke

Denne indstilling træder ikke i kraft, hvis den næste "Indstilling af udskriftsvalg ved transmissionsrapport" er sat til "Udskriv ikke".
Indstilling af udskriftsvalg ved transmissionsrapport
Vælger om transaktionsrapporten udskrives og betingelserne for udskrivning. Vælg en indstilling for hver af følgende handlinger:
Enkelt afsendelse

- Udskriv alle rapporter
- Udskriv kun fejlrapport
- Udskriv ikke

Rundsending

- Udskriv alle rapporter
- Udskriv kun fejlrapport
- Udskriv ikke

Modtager

- Udskriv alle rapporter
- Udskriv kun fejlrapport
- Udskriv ikke

Når der udskrives en transaktionsrapport, bruges den til at udskrive en del af den første side af den sendte original på transaktionsrapporten. Se "Originalprint på transaktionsrapport" for at få flere oplysninger.
Indstilling af udskriftsvalg ved aktivitetsrapport
Udskriver aktivitetsrapporten for billedafsendelse, som gemmes periodisk i maskinens hukommelse.
Aktivitetsrapport for billedafsendelse kan indstilles til at blive udskrevet hver gang, antallet af transaktioner når 200, eller på et angivet tidspunkt (kun én gang om dagen). (Indstillingerne kan aktiveres samtidig).

- Hvis du kun vælger indstillingen "Udskriv dagligt på bestemt tidspunkt" , og antallet af registrerede transaktioner overstiger 200 før den angivne tid, sletter hver ny transaktion den ældste transaktion (den ældste transaktion udskrives ikke).
- Transaktionsrapporten kan udskrives manuelt efter behov.
  Se "LISTEUDSKRIVNING (ADMINISTRATOR)" i Indstillingsfunktion.

Body Text Print, Valg af indstillinger
Billedfiler, der er vedhæftet internetfaxer, udskrives normalt. Denne indstilling kan aktiveres, således at også e-mail-brødteksten (emne og meddelelse) udskrives.
Denne indstilling gælder også for udskrivning af brødteksten i e-mails uden vedhæftede filer.
Der kan udskrives maks. 5 siders brødtekst.
Afsendelsesindstilling
Disse indstillinger bruges til at konfigurere indstillingerne for internetfax.
I-Fax-modtag.-rapport, til/fra-indstilling
Denne indstilling anvendes til at anmode om en modtagelsesrapport, når der sendes en internetfax.
I-Fax-modtag.-rapportanmod., timeout-indstilling
Den tid, maskinen venter på en modtagelsesrapport fra destinationsmaskinen, kan indstilles fra 1 time til 240 timer i intervaller af 1 minut.
Denne indstilling gælder kun, når "I-Fax Modtag. Rapport Til/Fra Indstilling" er aktiveret.
Antal genkald ved transmissionsfejl
Antal genkald, når der modtages en fejlmeddelelse fra en I-Fax-modtager, kan indstilles fra 0 til 15.
Denne indstilling gælder kun, når "I-Fax Modtag. Rapport Til/Fra Indstilling" er aktiveret.
Maksimal størrelse af vedhæftede data
For at undgå overførsel af meget store billedfiler med internetfax kan der angives en grænse for filstørrelsen fra 1 MB til 10 MB i intervaller af 1 MB. Hvis den samlede størrelse for de billedfiler, der blev oprettet ved scanning af originalen, overskrider grænsen, kasseres billedfilen.
Hvis du ikke ønsker at indstille en grænse, skal du vælge [Ubegrænset].
Denne indstilling hænger sammen med "Maks. størrelse af vedhæftede data (e-mail)" i scanningsindstillingerne.
Indstilling af drejet afsendelse
Når du overfører et billede med en af følgende størrelser, drejer denne funktion billedet 90 grader imod urets retning. (Indstillingen kan konfigureres separat for hver størrelse).
A4, B5R, A5R, 8-1/2"x11", 5-1/2"x8-1/2"R, 16K
Billeder i størrelserne 8-1/2" x 11"R og A4R roteres ikke.
Udskrivning af sidetal hos modtager
Når et overført billede er udskrevet af modtagermaskinen, kan man tilføje sidetallet øverst på hver af de udskrevne sider.
Ring op igen, hvis linjen er optaget
(Denne indstilling gælder kun for Direkte SMTP-overførsel).
Denne indstilling angiver antallet af genopkaldsforsøg og intervallet mellem genopkaldsforsøgene, når en overførsel ikke lykkes, fordi linjen er optaget eller af en anden grund.
Antal genopkald, når linjen er optaget
Angiver, om genopkald skal forsøges, når linjen er optaget.
Mens genopkaldet udføres, kan du indstille antallet af genopkaldsforsøg.
Du kan angive et tal fra 0 til 15.
Varighed, der skal ventes mellem genopkaldsforsøg (min.), når linjen er optaget
Varigheden mellem genopkaldsforsøg kan indstilles. Du kan vælge et antal minutter fra 1 til 15.
Genopkald ved kommunikationsfejl
(Denne indstilling gælder kun for Direkte SMTP-overførsel).
Bestemmer, hvor mange gange din maskine automatisk vil forsøge opkaldet igen, hvis en faxoverførsel mislykkes på grund af en kommunikationsfejl.
Antal genopkald i tilfælde af en fejl
Angiv, hvor mange gange maskinen skal ringe op igen, hvis der opstår en kommunikationsfejl.
Mens genopkaldet udføres, kan du indstille antallet af genopkaldsforsøg.
Du kan angive et tal fra 0 til 15.
Ventetid mellem genopkaldsforsøg (min.) i tilfælde af fejl
Varigheden mellem genopkaldsforsøg kan indstilles. Du kan vælge et antal minutter fra 1 til 15.
Modtagelsesindstillinger
Konfigurerer indstillingerne for internetfax.
Indstil. af modtagelse med automatisk reduktion
Når en modtaget fax indeholder oplysninger som f.eks. afsenderens navn og adresse, er det modtagne billede en anelse større end standardstørrelsen. Denne indstilling anvendes til automatisk reducering af billedet, så det passer til standardstørrelsen.
Hvis Indstil. af modtagelse med automatisk reduktion er deaktiveret, skæres billedkanten af, hvis den ligger uden for standardstørrelsen.
Imidlertid vil billedet blive tydeligere, da det bliver udskrevet i samme størrelse som originalen.
Standardstørrelser er størrelser som A4 og B5 (8-1/2" x 11" og 8-1/2" x 5-1/2").
Indstilling af duplexmodtagelse
Bruges til at få indgående faxmeddelelser udskrevet på begge sider af papiret.
Når denne indstilling er aktiveret og en fax, der består af 2 eller flere sider modtages (siderne skal have samme størrelse), udskrives siderne på begge sider af papiret.
Indstil I-Fax-adresse for dataviderestilling
Hvis maskinen ikke kan udskrive en modtaget fax, kan faxen videresendes til en anden maskine. Denne indstilling bruges til at konfigurere adressen på den anden maskine.
Videresendelse til
Indtast videresendelsesadressen (maks. 64 tegn).
Dir. SMTP
Vælg dette for at aktivere videresendelse, når direkte SMTP bruges.
Tilføj også værtsnavn eller IP-adresse
Vælg dette for at indtaste et værtsnavn eller en IP-adresse separat.
Værtsnavn eller IP-adresse
Brug denne indstilling, når "Tilføj hostnavn eller IP-adresse" er aktiveret. Indtast værtsnavnet eller IP-adressen (maks. 64 tegn).
Du kan ikke gemme flere videresendelsesadresser.
Letter-format modtaget, reduceret udskrift
Dette program er ikke tilgængeligt i Canada og Filippinerne. Når der modtages en fax i letterformat (8-1/2" x 11"), reducerer denne indstilling faxen til A4-størrelse.
Når denne indstilling er aktiveret, reduceres faxer af A4-størrelse også.
Modtag.-dato og -tid., stempel
Aktiver denne indstilling for at få dato og tidspunkt for modtagelsen udskrevet.
Vælg [Inde i modtagne billede] eller [Udenfor modtagne billede] for placeringen af udskrivningen af dato og tidspunkt.
Når [Inde i modtagne billede] er valgt, udskrives dato og tidspunkt på det modtagne billede.
Når [Udenfor modtagne billede] er valgt, reduceres det modtagne billede, og dato og tidspunkt for modtagelse udskrives i det tomme område, der fremkommer.
[Uden for modtagne billede] kan ikke vælges som udskrivningsindstilling for modtagelsesdato og -tidspunkt, når "Indstil. af modtagelse med automatisk reduktion" ikke er aktiveret.
A3 RX reduceret
Når en fax i A3-størrelse modtages, reducerer denne funktion faxen til ledgerstørrelse (11" x 17").
Når denne indstilling er aktiveret, reduceres faxer i ledgerstørrelse (11" x 17") også.
POP3-kommunikationstimeout, indstilling
Den tid, maskinen venter, før den stopper modtagelsen, hvis der ikke modtages noget svar fra mailserveren (POP3-server), kan indstilles fra 30 til 300 sekunder i intervaller af 30 sekunder.
Modtagelseskontrol, intervalindstilling
Angiver et interval for, hvornår maskinen automatisk kontrollerer mailserveren (POP3-server) for modtagne internetfaxer. Intervallet kan indstilles fra 0 minutter til 8 timer i intervaller af 1 minut.
Hvis der er angivet 0 timer 0 minutter, kontrollerer maskinen ikke automatisk mailserveren for modtagne internetfaxer.
Maskinen kontrollerer også mailserveren (POP3-server) for modtagne internetfaxer, når der er tændt for strømmen. (Undtagen når der er angivet 0 timer 0 minutter).
Fax-outputindstillinger
Angiver udkastbakken for modtagne internetfaxer.
Hvilke punkter, der vises, afhænger af maskinkonfigurationen.
Tillad/afvis-indstilling for mail og domænenavne
Tillader eller afviser modtagelse fra angivne adresser/domæner.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Afvis modtagelse | Modtagelse fra den gemte adresse eller det gemte domæne er ikke tilladt.
Tillad modtagelse | Modtagelse fra den gemte adresse eller det gemte domæne er tilladt.
Alle ugyldige | Modtagelse fra alle adresser og domæner er tilladt, uanset om der er gemt nogen adresser eller domæner.
Tilføj ny | Tilføjer en ny adresse eller domæne (maks. 50) hvorfra modtagelse skal afvises eller tillades. Indtast adressen/domænet (maks. 64 tegn), og tryk på tasten [Gem]. Hvis ikke det første tegn i indtastningen er "@", identificeres indtastningen som en adresse. Hvis det første tegn er et "@", identificeres teksten som et domæne. (xxx@xx.xxx.com behandles som en adresse, og @xx.xxx.com behandles som et domæne ). Lagring af en adresse angiver kun den pågældende adresse. Lagring af et domæne angiver alle adresser med det pågældende domæne.
Liste over registrerede adresser eller domæner | Viser en liste over de gemte adresser og domæner. En adresse eller et domæne kan slettes fra listen, når adressen/domænet vælges.

Når der ikke er nogen gemte anti junk mail-adresser eller domæner, kan du kun vælge tasten [Tilføj ny].
Til toppen