# KOPIERING AF FLERE ORIGINALER SOM ENKELT SIDE(2-i-1)

## Oversigt

Denne funktion kopierer flere originalsider på et enkelt ark papir med et ensartet layout.
Vælg 2-i-1 for at kopiere to originalsider på ét ark, 4-i-1 for at kopiere fire originalsider på ét ark eller 8-i-1 for at kopiere otte originalsider på ét ark.
Denne funktion er nyttig, når du vil vise flere sider i et kompakt format, eller vise en oversigt af alle sider i et dokument.
Kopiering, 2-i-1
Kopiering, 4-i-1
Når der indsættes et omslagsark, skal du vælge Omslagsindstilling for kun at kopiere ét frontark til én side og samlet kopiere den anden og efterfølgende sider.

## Betjening

Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Når glaspladen bruges til at scanne flere originalsider, skal du udskifte originalen og trykke på tasten [Ekstra scanning].
Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [2-i-1].
Tryk på tasten 2-i-1 for den mappe, du vil søge i.
Billederne roteres om nødvendigt.
Vælg layoutet.
Vælg rammeindstilling.
Der kan indsættes en linje mellem sider, som arrangeres på et ark.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Sådan annulleres indstillingen 2-i-1, 4-i-1:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start farve] eller [Start sort/hvid] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen