# OVERSIGT OVER RENGØRING

Rengør maskinen jævnligt, så det sikres, at den bliver ved med at yde sit bedste.
Hvis der opstår farvede/hvide striber, eller hvis papiret fejlindføres, skal du følge nedenstående rengøringsprocedure.

Hvis der er pletter eller farvede/hvide striber på scannede billeder | Rengør følgende dele efter hinanden, indtil der ikke længere forekommer pletter eller farvede/hvide striber. RENGØRING AF GLASPLADEN OG DEN AUTOMATISKE DOKUMENTFEEDER
Hvis papiret fejlindføres fra den manuelle feeder: | RENGØRING AF INDFØRINGSVALSEN TIL DEN MANUELLE FEEDER
Hvis der fremkommer striber eller pletter på den scannede original, når den automatiske dokumentfeeder anvendes: | RENGØRING AF PAPIRINDFØRINGSVALSEN
Hvis der fremkommer farvede striber: | RENGØRING AF LASERENHEDEN RENGØRING AF DEN FOTOLEDENDE TROMLES TONERDOSERING

Brug ikke brændbar spray til rengøring af maskinen. Hvis gas fra sprayen kommer i kontakt med varme, elektriske komponenter eller heatersektionen i maskinen, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.

- Brug ikke fortynder, benzin eller lignende flygtige rengøringsmidler til rengøring af maskinen. Det kan nedbryde eller misfarve kabinettet.
- Brug en blød klud til forsigtigt at tørre snavs af området på betjeningspanelet med en spejlagtig overflade (vist nedenfor). Overfladen kan tage skade, hvis du bruger en stiv klud eller gnider hårdt.

Området med en spejlagtig overflade er vist som .
Til toppen