# TRANSMITTERING AF METADATA

## Oversigt

Vælg et metadatasæt, indtast hvert element, og udfør metadata-levering.
Metadata-levering udføres ved hjælp af dokumentarkiveringsfunktionen. Fanen [Dataindtastn.] vises i skærmen for transmissionsindstillinger for dokumentarkiveringsfunktion for at tillade metadata-levering.
Derudover kan du udføre metadata-levering ved at anvende dokumentarkivering i [Dokumenthandlinger] i "Indstillingsfunktion (web-version)."

- I dataindtastningsfunktion konfigurerer du metadata-indstillinger til at udføre metadata-levering.
  For at udføre transmission uden at sende metadata skal du skifte skærmen fra dataindtastningsfunktion til en anden funktion og derefter udføre transmission.
- Når metadata-indstillingerne er blevet konfigureret, eller der er angivet en adresse i dataindtastningsfunktion, er det ikke muligt at skifte til en anden funktion.
- Før metadata-indstillinger konfigureres, skal du angive adresser i alle tilgængelige funktioner. Efter metadata-indstillingerne er blevet konfigureret, kan der kun angives adresser i funktioner, der er tilladt i de valgte metadata.

## Betjening

Tryk på ikonet [Dataindtastn.] på [Hjemmeskærm], og tryk på tasten [Metadata-indtastning] på handlingspanelet.
Hvis et specifikt metadata-sæt er blevet angivet som standardindstilling, gå til trin 3.
Hvis der ikke er gemt nogen metadatasæt, er Metadata-indtastning utilgængelig. Gem metadata i indstillingsfunktion (web-version), før transmission udføres.
Tryk på tasten for det ønskede metadatasæt.
Tasterne for elementerne, der er gemt i metadata-sættet, vises. Tryk på tasten for det element, som du ønsker at indtaste.
Tryk på tasten for den værdi, du ønsker at indtaste, og tryk på tasten [OK].
Tryk på tasten [Direkte indtastning] for at indtaste metadataværdien direkte. Tryk på tasten [OK] på skærmen til softwaretastaturet, som vises. Du vender tilbage til skærmen, som vises i trin 3.
Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
Sådan annulleres valg af metadataværdi: Tryk på tasten [Ryd].
Konfigurer billede eller andre indstillinger, og udfør scan send fremgangsmåden.

- Konfigurer joboplysningsindstillinger, og start derefter transmission ved brug af de samme handlinger som i andre funktioner.
- Når du indtaster en adresse direkte, skal du trykke på [Tryk for at angive et filnavn] for at få vist skærmen til valg af adressetype. Hvis adressetypen, f.eks. e-mail, internetfax, fax, netværksmappe eller direkte SMTP vælges, vises skærmen til indtastning af adressetype.

Til toppen