# TILFØJELSE AF SKILLEARK TIL KOPIER(OMSLAG/SKILLEARK)

## Oversigt

Denne funktion indsætter et ark papir ved en specifik side som et skilleark.
Der findes to typer skilleark. Indsættelsespositioner kan angives.
Indsæt omslag om nødvendigt.
Se "TILFØJELSE AF OMSLAG TIL KOPIER" for flere oplysninger om indsætning af omslag.
Eksempel: Indsæt A efter side 3 og indsæt B efter side 5.
Eksempler på indsættelse af ark
De følgende eksempler viser kopiresultaterne, når der indsættes skilleark i seks 1-sidede originaler eller tre 2-sidede originaler ved brug af de to kopifunktioner beskrevet nedenfor.
Kopifunktioner

- 1-sidet originalkopiering
- 2-sidet originalkopiering

1-sidet originalkopiering

Indstillingsbetingelser for skilleark | Færdige kopier
--- | ---
Tilføj et skilleark i 1-sidet kopifunktion. | Tilføj et skilleark i 2-sidet kopifunktion.
Ingen kopiering | Tilføjer et skilleark mellem anden og tredje kopiside. |
1-sidet kopi | Laver en 1-sidet kopi af den tredje originalside på et skilleark. |
2-SIDET KOPI | Laver en 2-sidet kopi af den tredje og fjerde originalside på et skilleark. |

2-sidet originalkopiering

Indstillingsbetingelser for skilleark | Færdige kopier
--- | ---
Tilføj et skilleark i 1-sidet kopifunktion. | Tilføj et skilleark i 2-sidet kopifunktion.
Ingen kopiering | Tilføjer et skilleark mellem anden og tredje kopiside. |
1-sidet kopi | Laver en 1-sidet kopi af den tredje originalside på et skilleark. | * Den fjerde originalside kopieres ikke.
2-SIDET KOPI | Laver en 2-sidet kopi af den tredje og fjerde originalside på et skilleark. |

- Læg skilleark i bakken, før du bruger omslags-/skillearksfunktionen.
- Når du vælger omslags-/skillearksfunktionen, skal du lægge originalerne i dokumentfeederen, vælge 1-sidet eller 2-sidet kopiering og vælge antallet af kopier og andre ønskede kopiindstillinger. Når disse indstillinger er angivet, skal du følge fremgangsmåden til valg af omslag/skilleark.
- Størrelsen på skilleark skal være den samme som kopieringsstørrelsen.
- Der kan indsættes op til 100 skilleark.

- Glaspladen er ikke tilgængelig til denne funktion.
- Bemærk, at der ikke kan indsættes to skilleark på samme side.
- Ved 2-sidet kopiering af 2-sidede originaler kan der ikke tilføjes et skilleark mellem for- og bagsiden på en original.
- Denne funktion kan ikke anvendes sammen med ryghæftningsfunktionen.
- Denne indstilling er ikke tilgængelig, når omslags-/skillearksfunktionen er deaktiveret i "indstillingsfunktion".

## Betjening

Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder, og tryk på tasten [Forhåndvis].

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

Tryk på tasten [Andet], og tryk derefter på tasten [Omslag/Skilleark].
Tryk på fanen [Skilleark].
Tryk på tasten til visning skilleark.
Indstillingerne for skilleark type B er de samme som for skilleark type A.
Brug nummertasterne til at indtaste sidenummeret på den side, hvor du vil indsætte skillearket, og tryk derefter på tasten [Enter].
Det samlede antal skilleark vises ved siden af tasten [Enter]. Gentag disse trin for alle skillearkene.
Hvis du har angivet et forkert sidenummer:
Tryk på tasten [Sidelayout], og skift siden.

- KONTROL, REDIGERING OG SLETNING AF SIDELAYOUT PÅ OMSLAGS- OG SKILLEARK

Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Sådan annulleres indsætning af skilleark:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Skift].
Tryk på tasten [Ingen kopi], hvis du kun vil indsætte skilleark A.
Tryk på tasten [Envejs] eller [2-sidet kopi], hvis du vil oprette en kopi af skilleark A.
Sådan ændres et skilleark:
Tryk på tasten [Papirskuffe], og vælg den skuffe, hvor skillearkene er ilagt.
Når der kopieres på begge sider af et skilleark, kan du ikke benytte etiketteark, overheadfilm eller fanepapir til indsættelse. Der kan tilføjes fanepapir, hvis der ikke kopieres på det.
Når indstillingerne er fuldført, trykkes på .
Bekræft eksempelbilledet på forhåndsvisningsskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start farve] eller [Start sort/hvid] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen