# PORTINDSTILLINGER FOR UDSKRIVNING

LPD
Indtast en udløbsdato for profil.
LPD-indstillinger
LPD
Konfigurer denne indstilling for at bruge LPD.
Timeout
Indtast en timeout-værdi. Standardindstillingen er 0 sekunder.
Anvend banner
Konfigurer denne indstilling for at bruge banneret. Standardindstillingen er "Ugyldig".
RAW
Indstillinger for RAW-udskrivning
RAW-udskrift
Konfigurer denne indstilling for at bruge RAW-udskrivning. Standardindstillingen er "Gyldig".
Portnummer
Indtast et portnummer. Standardindstillingen er port 9100.
Timeout
Indtast en timeout-værdi. Standardindstillingen er 90 sekunder.
Anvend tovejs
For at bruge tovejskommunikation skal du vælge .
WSD
WSD-indstillinger
WSD-udskrift
Konfigurer denne indstilling for at bruge WSD-udskrivning.
Anvend multicast-registrering
Konfigurer denne indstilling for at bruge multicast-registrering.
Når indstillingerne ændres, er ændringerne først gældende, når maskinen genstartes. Se "SÅDAN TÆNDES MASKINEN" for at genstarte maskinen.
Til toppen