# DET SCANNEDE BILLEDE VENDER PÅ HOVEDET ELLER PÅ SIDEN

Hvis du ikke kan løse et problem vha. løsningerne i denne vejledning, skal du trykke på tasten [Strøm] og stille hovedafbryderen i positionen "". Vent mindst 10 sekunder, før du igen stiller hovedafbryderen i positionen "". Når hovedafbryderens indikatorlampe skifter til grøn, skal du trykke på knappen [STRØM].
Når baggrundsfarven på jobstatusdisplayet i berøringspanelets øverste højre hjørne ikke er grå, må du ikke slukke på hovedafbryderen eller tage strømstikket ud. Dette kan beskadige harddisken eller resultere i, at dataene, der gemmes eller modtages, går tabt.

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Omfatter transmissionen internetfaxadresser? | Send billedet til destinationerne for scanningsfunktion og internetfaxfunktion separat. Når destinationerne for både "E-mail", "FTP/desktop" og "Netværksmappe" samt destinationen for internetfax er indeholdt i en rundsendingstransmission, har internetfaxens oprindelige transmissionsretning forrang, og filen vises derfor ikke nødvendigvis i den rigtige retning, når den vises på en computer.

Til toppen