# ORIGINALEN INDFØRES FORKERT (AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER)

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Ligger der for meget papir i dokumentfeederen? | Sørg for, at papirstakken i bakken ikke er højere end målelinjen.
Er originalen lang? | Indstil scanningsformatet til [På langs], når du bruger den automatiske dokumentfeeder til at scanne en lang original. (Bemærk, at lange originaler ikke kan kopieres med kopieringsfunktionen).
Er originalen tyndt papir? | Brug glaspladen til at scanne originalen. Hvis du skal bruge den automatiske dokumentfeeder, skal du vælge [Langsom scanning] under [Andet] for at scanne originalen.
Er indføringsvalsen snavset? | Rengør overfladen på papirindføringsvalsen. - "RENGØRING AF GLASPLADEN OG DEN AUTOMATISKE DOKUMENTFEEDER"

Til toppen