# NETVÆRKSINDSTILLINGER

Nedenfor er en liste over elementer i indstillingsfunktionen, fabriksstandardindstillinger og restriktioner for hvert element.
Afhængigt af maskinens specifikationer og installerede perifere enheder, er det muligt, at nogle indstillinger ikke kan bruges.
U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Netværksindstillinger
| Hurtig opsætning
| Nej | Ja
| IPv4-indstillinger
| - | Nej | Ja
| IPv6-indstillinger
| - | Nej | Ja
| Indstillinger for netværksnavn
| - | Nej | Ja
| DNS-indstillinger
| - | Nej | Ja
| SMTP-setup
| - | Nej | Ja
| LDAP-opsætning
| - | Nej | Ja
| Indstillinger for offentlig mappe/NAS
| - | Nej | Ja
| Generelle indstillinger
| Nej | Ja
| Generelle indstillinger
| Nej | Ja
| Udskriv status ved opstart
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Netværksindstillinger
| - | Nej | Ja
| Nulstil netværkskort
| - | Nej | Ja
| Protokolindstillinger
| Nej | Ja
| IPv4-indstillinger
| Nej | Ja
| DHCP/BOOTP
| Deaktiveret | Nej | Ja
| RARP
| Deaktiveret | Nej | Ja
| IPv6-indstillinger
| Nej | Ja
| IPv6
| Deaktiveret | Nej | Ja
| DHCPv6
| Aktiveret | Nej | Ja
| Ping-kommando
| Nej | Ja
| NetWare
| Nej | Ja
| NetWare-indstillinger
| Nej | Ja
| NetWare
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Rammetype
| 802,2 | Nej | Ja
| Handlingsfunktion
| PSERVER | Nej | Ja
| PSERVER-indstillinger
| - | Nej | Ja
| RPRINTER-indstillinger
| - | Nej | Ja
| EtherTalk
| Nej | Ja
| EtherTalk-indstillinger
| Nej | Ja
| EtherTalk
| Deaktiveret | Nej | Ja
| NetBIOS
| Nej | Ja
| NetBIOS konfiguration
| Nej | Ja
| NBT/WINS
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Services-setup
| Nej | Ja
| DNS
| - | Nej | Ja
| WINS
| - | Nej | Ja
| SMTP
| - | Nej | Ja
| SNMP
| - | Nej | Ja
| Kerberos
| - | Nej | Ja
| SNTP
| - | Nej | Ja
| mDNS
| - | Nej | Ja
| Portindstillinger for udskrivning
| Nej | Ja
| LPD
| Nej | Ja
| LPD-indstillinger
| Nej | Ja
| LPD
| Aktiveret | Nej | Ja
| Timeout
| 0 sekunder | Nej | Ja
| Anvend banner
| Deaktiveret | Nej | Ja
| RAW
| Nej | Ja
| Indstillinger for RAW-udskrivning
| Nej | Ja
| RAW-udskrift
| Aktiveret | Nej | Ja
| Portnummer
| 9100 | Nej | Ja
| Timeout
| 90 sekunder | Nej | Ja
| Anvend tovejs
| Deaktiveret | Nej | Ja
| WSD
| Nej | Ja
| WSD-indstillinger
| Nej | Ja
| WSD-udskrift
| Aktiveret | Nej | Ja
| Anvend multicast-registrering
| Aktiveret | Nej | Ja
| LDAP-opsætning
| Nej | Ja
| LDAP-opsætning
| Aktiveret | Nej | Ja
| Liste over globale adressebøger
| - | Nej | Ja
| Indstillinger for offentlig mappe/NAS
| Nej | Ja
| Offentlig
| Anvendt lager
| Tilladt | Nej | Ja
| Delt
| Anvendt lager
| Tilladt | Nej | Ja
| faxreceive
| Anvendt lager
| Tilladt | Nej | Ja
| Proxyindstillinger
| Nej | Ja
| Proxyserveradresse
| - | Nej | Ja
| Brugernavn
| - | Nej | Ja
| Adgangskode
| - | Nej | Ja
| Portnummer
| 8080 | Nej | Ja
| Adresse uden brug af proxy
| - | Nej | Ja
| Trådløse indstillinger
| Nej | Ja
| Trådløse indstillinger
| - | Nej | Ja
| Skærmen Trådløse indstillinger
| - | Nej | Ja
| Indstillinger for HTTP-adgang
| Nej | Ja
| Antal brugere, der kan logge ind samtidigt
| 32 | Nej | Ja
| Automatisk logud-tidspunkt
| 60 | Nej | Ja
| Vis loginbruger
| - | Nej | Ja

Til toppen