# UDSKRIVNING ER IKKE MULIGT ELLER STANDSER UNDER ET JOB

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Mangler der papir i en bakke? | Læg papir i som anført i meddelelsen på berøringspanelet.
Mangler maskinen toner? | Udskift tonerpatronen. Når maskinen løber næsten tør for toner, vises en meddelelse om, at tonerpatronen skal udskiftes. Du kan få flere oplysninger om udskiftning af tonerpatronen under "UDSKIFTNING AF TONERPATRONEN".
Er der opstået en papirfejlindføring? | Fjern det forkert indførte papir som anvist i meddelelsen på berøringspanelet. – "FJERNELSE AF FORKERT INDFØRT PAPIR" i "FEJLFINDING"
Er udkastbakken fuld? | Fjern de udskrevne sider fra bakken, og fortsæt udskrivningen. Når udkastbakken er fuld, aktiveres en føler, så udskrivningen standser.
Er beholder til indsamling af toner fuld? | Udskift beholderen til indsamling af toner, som anvist i meddelelsen på berøringspanelet. - "UDSKIFTNING AF BEHOLDEREN TIL INDSAMLING AF TONER"
Er der sat begrænsninger for de bakker, som kan bruges i de forskellige funktioner (kopiering, udskrivning, fax, internetfax og dokumentarkivering)? | Kontroller indstillingerne i [Papirbakkeindstillinger], og se, om der er en markering i afkrydsningsfeltet for hver funktion ([Fødning af godkendt job]). Funktioner uden en afkrydsning kan ikke bruges til udskrivning via den pågældende bakke. "Indstillingsfunktion" → [Papirbakkeindstillinger] → [Bakkeregistrering] → [Fødning af godkendt job]

Til toppen