# KOPIFARVEFUNKTIONER

## Oversigt

Vælg farvefunktionen mellem Auto, Fuld farve, Sort/hvid, 2 farver og Enkelt farve.
2 farver
Originalen kopieres i to farver ved at ændre en specifik farve brugt i originalen til en anden farve. Hvis rød er indstillet til en specifik farve, fjernes rødlige dele af originalen og ændres til den angivne farve, når kopien fremstilles.
Enkelt farve
Originalen kopieres i en enkelt farve, uanset hvilke farver originalen indeholder.
Hvis en farvetilstand er valgt, da vil kopieringen blive fremstillet i sort og hvid, når du trykker på tasten [Start sort/hvid].

- Sådan ændres standardindstillingen for farvetilstand:
  Vælg [Systemindstillinger] → [Kopiindstillinger] → [Indstillinger for normalstatus] → [Farvetilstand] i "Indstillingsfunktion".
- Sådan ændres standardindstillingen for registrering af sort/hvid og farve:
  Vælg [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → [Detekter standard i autofarvemode] i "Indstillingsfunktion".
  Når farvefunktionen er indstillet til automatisk i kopitilstand, kan det afgørende punkt for skelnen mellem originaler i farve eller sort/hvid indstilles til ét ud af fem niveauer. Med indstillingen [Nærmere S/H] er originalerne nemmere at genkende som sort-hvid. Med indstillingen [Nærmere farve] er originalerne nemmere at genkende som farve.

## Betjening

- Automatisk registrering af originalfarven til kopiering
- Kopiering i fuld farve
- Kopiering i sort-hvid

- Kopiering i to farver
- Kopiering i enkelt farve

Automatisk registrering af originalfarven til kopiering
Maskinen registrerer automatisk, om den enkelte original er i farve eller sort & hvid, og skifter til tilsvarende tilstand (fuld farvet for en farvet original eller sort & hvid for en sort & hvid original).
Tryk på tasten [Farvetilstand].
Tryk på tasten [Auto].
Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
Kontroller, at den angivne farvefunktion er valgt.
Når der bruges Autofunktion, kan det forekomme, at skift mellem farver og sort & hvid ikke registreres på korrekt vis. Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på tasten [Start farve] eller [Start sort/hvid] for at skifte manuelt mellem farve og sort/hvid.

Kopiering i fuld farve
Tryk på tasten [Farvetilstand].
Tryk på tasten [Fuld farve].
Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
Kontroller, at den angivne farvefunktion er valgt.

Kopiering i sort-hvid
Tryk på tasten [Farvetilstand].
Tryk på tasten [S/H].
Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
Kontroller, at den angivne farvefunktion er valgt.

Kopiering i to farver
Originalen kopieres i to farver ved at ændre en specifik farve til en anden.
Tryk på tasten [Farvetilstand].
Tryk på tasten [2 farver].
Tryk på tasten [Skift].
Tryk på tasten for den farve, der skal fjernes.

- [Undtaget sort]:
  Trækker sorte dele ud af originalen og ændrer ikke-sorte dele til den angivne farve.
- [Rødlig farve]:
  Udtrækker rødlige dele i originalen og ændrer dem til den angivne farve.

Angiv den farve, de udtrukne farver skal ændres til.
Når indstillingen er angivet, skal du trykke på tasten på skærmen [2 farver] og kontrollere, at den ændrede indstilling vises ved siden af tasten [2 farver] på farvetilstandskærmen.
Når du har kontrolleret dette, skal du trykke på .
Kontroller, at den angivne farvefunktion er valgt.

Kopiering i enkelt farve
Originalen kopieres i en enkelt farve.
Tryk på tasten [Farvetilstand].
Tryk på tasten [Enkelt farve].
Tryk på tasten [Skift].
Tryk på den farve, du ønsker at anvende.
Når indstillingen er angivet, skal du trykke på tasten på skærmen [Enkeltfarve] og kontrollere, at den ændrede indstilling vises ved siden af tasten [Enkeltfarve] på farvetilstandskærmen.
Når du har kontrolleret dette, skal du trykke på på skærmen [Farvetilstand].
Til toppen