# FØR BRUG AF NETVÆRKSSCANNEREN

For at bruge maskinen som en netværksscanner skal du gemme afsenderinformation, konfigurere serverindstillinger, gemme destinationer i adressebogen og udføre andre påkrævne handlinger.
Sørg for, at hovedafbryderen er i positionen ""
Når hovedafbryderen er tændt, er hovedstrømmen i positionen "". Hvis hovedstrømindikatoren ikke lyser, skal du slå hovedafbryderen til positionen "" og trykke på knappen [STRØM] på betjeningspanelet.

*
  Hvis faxfunktionen skal bruges, og især hvis der modtages eller foretages tidsindstillet modtagelse om natten, skal hovedafbryderen altid være i positionen "".

Kontrol af dato og tid
Kontroller, at den korrekte dato og tid er indstillet på maskinen.
For at indstille dato og tid på maskinen:
Vælg [Systemindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Indstil ur] i "Indstillingsfunktion".
Hvis [Deaktivering af justering af ur] er aktiveret, kan dato og tid ikke ændres.
Vælg da [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion", og vælg [Driftsindstillinger] for at deaktivere [Deaktivering af justering af ur].
Gemmer afsenderoplysninger
Før du anvender Scan til e-mail
gem et standardafsendernavn i "Afsendernavn" og en svar-e-mail-adresse i "Svar-e-mail-adresse". Disse vil blive brugt, når en afsender ikke er valgt.
For at gemme afsenderens navn og e-mail-adresse, der bruges, når en afsender ikke bliver valgt:
Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Scanindstillinger] → [Scanindstillinger] → [Standardafsenderindtastning] i "Indstillingsfunktion".
Før du anvender internet-fax
Gem et afsendernavn i "Afsendernavn" og en afsenders internet-faxadresse i "Egen adresse".
Sådan gemmes afsenders navn og adresse:
Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Driftsindstillinger] → [Indstilling af eget nummer og eget navn] → [Afsenders dataregistrering] i "Indstillingsfunktion".
Konfiguration af indstillinger, der er påkrævet i indstillingsfunktion
Du skal konfigurere serverindstillinger, standardindstillinger for netværksscanneren og indstillinger for internet-fax.

- Sådan konfigureres serverindstillinger:
  Vælg [Netværksindstillinger] → [Services setup] i "Indstillingsfunktion". (Administratorrettigheder er påkrævet).
- Sådan konfigureres grundlæggende indstillinger for netværksscanneren:
  Vælg [Programindstillinger] → [Netværksscanner indstillinger] i "Indstillingsfunktion". (Administratorrettigheder er påkrævet).
- Sådan konfigureres indstillinger for internet-fax:
  Du skal vælge [Programindstillinger] i "Indstillingsfunktion" og derefter konfigurere valgmulighederne i [Indstillinger for internetfax]. (Administratorrettigheder er påkrævet).

Lagring af destinationsadresser for hver scanningsfunktion i adressebogen
Du kan sende et billede ved at indtaste en adresse direkte, når du bruger Scan til billede. Det er praktisk førhen at gemme adresser i adressebogen. Der kan gemmes op til 6.000 adresser i adressebogen. Se "ADRESSEBOG" for at få oplysninger om adressebogen. Se følgende punkt for brug af adressebøger, og om hvordan adresser gemmes.

- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN ADRESSEBOG
- VISNING AF EN LISTE OVER DE VALGTE DESTINATIONER
- BRUG AF ET SØGENUMMER FOR AT HENTE EN DESTINATION
- MANUEL INDTASTNING AF EN ADRESSE
- ANGIVELSE AF EN NETVÆRKSMAPPE
- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN GLOBAL ADRESSEBOG
- BRUG AF EN TRANSMISSIONSLOG TIL AT GENSENDE

Til toppen