# HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN GLOBAL ADRESSEBOG

## Oversigt

Når en LDAP-server bliver konfigureret i "Indstillingsfunktion (webversion)", kan du slå en adresse op i den globale adressebog og hente destinationsadressen til Scan til e-mail eller internetfaxtransmission (undtagen Direkte SMTP-adresser).

## Betjening

Tryk på tasten [Global adressesøgning] på handlingspanelet.
Tryk på [Destination], og tryk på den LDAP-server, der skal bruges.

- Hvis der vises en godkendelsesskærm for LDAP-serveren, indtaster du dit brugernavn og adgangskode.
- Hvis kun én LDAP-server er blevet gemt, er trin 2 ikke nødvendigt. I dette tilfælde skal du starte fra trin 3.

Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
Tryk på i [Objekt] for at vælge det objekt, der skal søges i, tryk på [Tryk for at angive nøgleord] for at indtaste destinationens initial, og tryk derefter på tasten [Start søgning].
Søgeresultatet vil blive vist efter et kort interval.
Sådan søger du
Indtast søgetegnene (maks. 64 tegn). Systemet søger efter navne, der starter med de indtastede bogstaver.
En stjerne bruges på følgende måde:

XXX : Navne, der begynder med "XXX"
XXX: Navne, der slutter med "XXX"
XXX : Navne, der indeholder "XXX"
AA XX: Navne, der starter med "AA" og slutter med "XX".

Tryk på destinationstasten for at bestemme destinationen.

- Hvis der ikke findes nogen destination:
  Tryk på tasten [Søg igen] for at tilføje flere bogstaver.

- Hvis du vil tilføje en anden destination løbende.
  Tryk på destinationen.

For at kontrollere destinationsinformation:
Tryk på one-touch-tasten til måldestinationen, og tryk derefter på tasten [Bekræft destinationsinformation]. Tryk på for at lukke adresseinformationsskærmen.
Til toppen