# FREMSTILLING AF KOPIER I BROCHUREFORMAT(BROCHUREKOPI)

## Oversigt

Kopier, som er fremstillet med "Brochurekopi", kan foldes på midten til et hæfte.
Denne funktion er nyttig, når man vil samle kopier i et flot hæfte eller en brochure.
Brochurekopiering ved brug af 8 originalsider
Indbindingsside

- For at lave brochurekopier af en bog eller anden indbundet original skal du bruge funktionen Bogkopi.
- Når brochurekopifunktionen vælges, vælges der automatisk 2-sidet kopifunktion. Når der bliver valgt indstillinger, der forhindrer 2-sidet kopiering, kan brochurekopifunktionen ikke anvendes.
- Scan originalerne i rækkefølge fra den første side til den sidste side. Kopieringsrækkefølgen bliver automatisk justeret af maskinen. Fire originalsider kopieres over på hvert ark papir. Blanke sider produceres automatisk i slutningen af brochurekopieringen, hvis antallet af originalsider ikke er et multiplum af fire.
- Hvis der er installeret en ryg-finisher, vil du kunne vælge [Hæftningssortering], og indstille Ryghæftning (Hæftning af hvert sæt kopier to steder i midten af papiret).
  - INDSTILLINGEN HÆFTNINGSSORTERING

Sådan hæftes kopier automatisk, når brochurekopiering er aktiveret:
Vælg [Systemindstillinger] → [Kopiindstillinger] → [Kopiindstilling] → [Automatisk ryghæftning] i "Indstillingsfunktion".
Herved aktiveres ryghæftning automatisk, når brochurekopiering er aktiv, hvis der er installeret en ryg-finisher. Hvis du vil fremstille brochurekopier uden hæftning, mens [Automatisk Ryghæftning] er AKTIV, skal du trykke på tasten [Hæftningssortering]. Vælg dernæst [Brochurekopi], og tryk på tasten [Inaktiv] på ryghæftningskærmen.

## Betjening

Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Hvis originalerne er 2-sidede, skal du lægge dem i dokumentfeederen.
Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Brochurekopi].
Vælg "Indbindingsside".
Sådan annulleres indstillingerne for brochurehæftning:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Tryk på tasten [1-sidet] eller [2-sidet], så valget svarer til originalen.
Hvis du ikke vil tilføje et omslag, skal du gå til trin 6.
Hvis du vil tilføje et omslag, skal du trykke på tasten [Omslagsindstilling] og trykke på tasten [Aktiv].
Sådan skiftes omslagsbakke:
Tryk på tasten [Papirskuffe] for at få vist skærmen til valg af bakke.
Tryk på omslagsbakken på skærmen til valg af bakke.
Se "VALG AF PAPIRBAKKE TIL KOPIERING" for at få flere oplysninger.
Hvis der skal kopieres på omslaget, kan der ikke anvendes etiketark, overheadfilm og fanepapir.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start farve] eller [Start sort/hvid] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen