# INDSTILLINGER FOR INTERNETFAX

Internetfaxfunktionerne kan indstilles.
Modtagelsesindstillinger
Internetfaxmodtagelse
Aktiverer funktionerne for modtagelse af internetfaxer.
POP3-server
Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for POP3-serveren.
Portnummer
Indtast portnummeret for POP3-serveren. Standardindstillingen er port 110.
POP-godkendelse
Godkendelsesprotokollen (inkl. APOP) bruges til godkendelse til POP3-serveren.
Brugernavn
Indtast brugernavnet. Den særlige brugerkonto kræves til internetfaxmodtagelse.
Adgangskode
Indtast kodeordet.
For at ændre kodeordet skal du vælge [Skift kodeord] og indtaste det nye kodeord i tekstboksen.
POP3-kommunikationstimeout
Angiv en timeout for kommunikation til POP3-serveren.
Modtagelseskontrol, intervalindstilling
Indtast et bekræftelsesinterval til POP3-serveren.
Aktivér SSL
Tillader POP over SSL-kommunikation eller POP over TLS-kommunikation efter STLS-kommando. Dette kræver, at serveren understøtter POP over SSL-kommunikation eller STLS-kommandoen.
For at tillade POP over SSL-kommunikation skal du indstille "Portnummer" til POP over SSL-kommunikationens portnummer.
For at tillade POP over TLS-kommunikation skal du indstille "Portnummer" til det samme portnummer, som der bruges til normal POP3-kommunikation.
Forbindelsestest
Tryk på tasten [Udfør] for at teste forbindelsen til POP3-serveren.
Standardindstillinger
I-Fax eget navn og adresse indstilling
Konfigurer disse indstillinger for at gemme det afsendernavn og den kildeadresse, der skal bruges til internetfaxkommunikation. Det gemte afsendernavn og den gemte kildeadresse udskrives øverst på den modtagne fax.
Afsendernavn
Indtast standardafsendernavnet.
I-Fax egen adresse
Indtast standardkildeadressen.
Indstillinger for Direkte SMTP
Portnummer (Modtag)
Indtast portnummeret for modtagelse af direkte SMTP-kommunikation. Standardindstillingen er port 25.
Timeout
Indtast en timeout-værdi.
Portnummer (Send)
Indtast portnummeret for afsendelse af direkte SMTP-kommunikation. Standardindstillingen er port 25.
Timeout
Indtast en timeout-værdi.
Til toppen