# SIDE OG BAGSIDE

Dette afsnit beskriver navne og funktioner på de forskellige dele på maskinens side og bagside.
Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

×
Stik til ekstern telefonlinje
Der kan tilsluttes en lokaltelefon i dette stik for at bruge maskinens faxfunktion.
×
Telefonlinjestik
Telefonlinjen skal tilsluttes i dette stik for at bruge maskinens faxfunktion.
×
USB-stik (A-type)
Denne port bruges til forbindelse af en USB-enhed (for eksempel en USB-hukommmelse) til maskinen.
Understøtter USB 2.0 (høj hastighed).
×
USB-tilslutning (B-type)
En computer kan tilsluttes i denne port, så maskinen kan bruges som printer.
Som USB-kabel skal benyttes en afskærmet kabeltype.
Understøtter USB 2.0 (høj hastighed).
×
LAN-tilslutning
Tilslut LAN-kablet til dette stik, når maskinen anvendes i et netværk.
Brug et afskærmet LAN-kabel.
×
Tilslutning forbeholdt service
Dette stik er kun til brug for serviceteknikere.
Hvis der tilsluttes et kabel til dette stik, kan det bevirke, at maskinen ikke fungerer som den skal.
Vigtig meddelelse til serviceteknikere:
Kabler, der tilsluttes servicestikket, skal være mindre end 3 m (118") lange.
Til toppen