# KOPIERING AF EN BROCHURE (BOGKOPI)

## Oversigt

Denne funktion fremstiller en kopi af de to modstående sider i en åben bog eller andet indbundet dokument.
Kopier, som er fremstillet med denne funktion, kan foldes på midten til et hæfte.
Funktionen kan ordne kopierne, så de bliver til en flot folder eller brochure.

#### Sådan ilægges originalen

- Bogkopi skal angives, før originalen scannes.
- Fire originalsider kopieres over på hvert ark papir. Blanke sider produceres automatisk til slut, hvis antallet af originalsider ikke er et multiplum af fire.
- Denne funktion kan kombineres med ryghæftning, hvis der er installeret en ryghæftningsfinisher.
- Når funktionen Bogkopi vælges, vælges automatisk 2-sidet kopifunktion.
  Hvis 2-sidet kopiering ikke kan vælges, kan bogkopiering ikke anvendes.

## Betjening

1. #### Placering af originaler på glaspladen

   - GLASPLADE

2. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Bogkopi]

3. #### Vælg en indbindingsposition

   Tryk på og[Tilbage] lige efter hinanden, hvis der ikke skal indsættes omslag. Gå derefter til trin 5.

   ###### Sådan annulleres bogkopiering:

   Tryk på tasten [Fra].

4. #### Tryk på tasten [Omslagsindstilling], når du indsætter et omslag, og tryk på tasten [On]

   Afkryds feltet [Fremstil kopi på omslag (duplex)] med for at lave en kopi på et omslagsark.
   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan skiftes omslagsbakke:

   Tryk på tasten [Papirbakke] for at få vist skærmen til valg af bakke. Vælg en papirbakke. Der er mere information i "INDSTILLING AF PAPIRBAKKE" og "INDSTILLING AF MANUEL FEEDER".
   - Hvis der skal kopieres på omslaget, kan der ikke anvendes etiketark, overheadfilm og fanepapir.
   - Denne indstilling er ikke tilgængelig, når omslags-/skillearksfunktionen er deaktiveret i "indstillingsfunktion".

5. #### Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at scanne den første originalside

6. #### Læg det næste sæt originaler på og tryk på tasten [Mere scanning]

   Gentag dette trin, indtil alle originalsider er blevet scannet.
   Scan de tilbageværende originalsider i denne rækkefølge:
   1. På indersiden af forsiden og den 1. side (modstående sider)
   2. På indersiden af 2. og 3. side (modstående sider)
   3. ....
   4. På indersiden af sidste side og bagsiden (modstående sider)
   Kopiindstillingerne kan ikke ændres, når der scannes yderligere sider.

7. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

8. #### Tryk på tasten [Start farve] eller [Start S/H] for at starte kopiering.

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen