# FORTROLIG TRANSMISSION MED F-KODE

## Oversigt

Du kan sende en faxmeddelelse til en specifik bruger ved at sende den til den fortrolige hukommelsesboks med F-kode, der er registreret på modtagermaskinen (din maskine eller den anden maskine).
Dette er nyttigt ved afsendelse af et fortroligt dokument eller ved deling af faxmeddelelser mellem flere afdelinger.
Det dokument, der er modtaget med fortrolig modtagelse med F-kode, kan kun udskrives, når modtageren indtaster udskriftsadgangskoden.

- KONTROL AF FAXMEDDELELSER MODTAGET SOM FORTROLIG MODTAGELSE MED F-KODE

Kontroller F-koden (bestående af subadresse og adgangskode) for hukommelsesboksen med F-kode på din maskine og den anden maskine på forhånd.

###### Sådan oprettes hukommelsesbokse med F-kode:

Vælg [Systemindstillinger] → [Hukommelsesboks med F-kode] i "Indstillingsfunktion".
Til toppen