# BAKKER MED STOR KAPACITET

## Oversigt

Brug bakkern med stor kapacitet til at udskrive store mængder papir, der ikke kan behandles med den almindelige bakke.
Bakkerne med stor kapacitet kan rumme maksimalt 5.000 ark papir (2.500 ark til bakke 5 og 2.500 ark til bakke 6) fra A3W (12" × 18") til B5R (7-1/4" × 10-1/2"R).
Når du skifter papirstørrelse, skal du kontakte din forhandler eller en autoriseret servicerepræsentant.

- Udover almindeligt papir kan der lægges specialmedier såsom transparenter og fanepapir i bakkerne med stor kapacitet.
  For at kunne ilægge fanepapir skal det dertil indrettede styr være installeret.
- Hvis du har ilagt papir af en anden type end det tidligere ilagte papir, skal du kontrollere indstillingerne i "Indstillingsfunktion".

###### Sådan kontrollerer du, hvilken papirtype der skal indstilles i bakken:

Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for papirbakke] i "Indstillingstilstand".
Læg ikke tunge ting på bakken og tryk ikke ned på bakken.

## Betjening

1. #### Tryk på betjeningsknappen

   Betjeningsknappen blinker, og bakkens papirbord sænkes til ilægningsposition. Vent til betjeningsknappen er slukket igen.

   Træk ikke ud i bakken, før lyset er slukket. Hvis du trækker bakken ud med tvang, mens knappen er tændt eller blinker, kan det medføre fejl i maskinen.

2. #### Træk papirbakken ud

   Træk forsigtigt bakken ud, indtil den stopper.

3. #### Læg papiret i

   Læg papiret, så den side, der skal udskrives, vender nedad. Stakken må ikke være højere end markeringslinjen (maks. 2,500 ark).

   Luft papiret godt, før det lægges i. Hvis papiret ikke luftes, kan flere ark blive ført ind samtidig og resultere i fejlindføring.

4. #### Skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen

   Skub bakken helt ind i maskinen. Papirbordet hæves, når bakken er skubbet ind.
   Betjeningsknappen blinker, mens papirbordet hæves. Knappen tændes, når papirbordet er hævet helt.

### Ilægning af fanepapir

1. #### Tag papirstyret til fanepapir ud

   Styret opbevares i venstre side af bakken.

2. #### Læg fanepapiret i bakken

   Læg fanepapiret med udskrivningssiden nedad, så fanen er til højre.

   Se følgende figur og juster fanepapirets faneposition.

3. #### Anbring papirstyret til fanepapir

   Anbring styret oven på fanepapiret.

4. #### Skub forsigtigt bakken ind i maskinen og indstil papirtype på fanepapir

   Indstil papirtype til fanepapir med anvendelse af "Indstillinger for papirbakke" i systemindstillingerne.

   ###### Sådan indstilles papirtype på fanepapir:

   Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for papirbakke] i "Indstillingstilstand".

Til toppen