# SLETNING AF KANTSKYGGER PÅ BILLEDET (SLET)

## Oversigt

Du kan slette skygger på billeder, der opstår, når du scanner tykke originaler eller bøger.

###### Slettefunktioner

Denne funktion sletter de dele af billedet, hvor der dannes skygger, men den registrerer ikke skygger og sletter kun skyggerne.
Slettebredden synkroniseres med indstillingen af zoomfaktor. Hvis du f.eks. vil reducere originalens størrelse til 70% af den oprindelige størrelse efter indstilling af slettebredden til 10 mm (1/2"), indstilles slettebredden til 7 mm (3/8").

###### Sådan ændres indstillingen for standardslettebredden:

Tryk på [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Driftsindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Slettebreddejustering] og skift indstilling for slettebredde.
Bredden kan indstilles fra 0 mm til 20 mm (0" til 1"). Standard fabriksindstillingen er "10 mm (1/2").

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Indtast destinationsfaxnummeret

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN

3. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Slet]

4. #### Vælg den kant, du vil slette

   Marker boksen for den kant, du vil slette, så der vises .

   - Tasten [Yderramme]: Viser felterne Op, Ned, Venstre og Højre som .
   - Tasten [Angiv ramme + midte]: Viser alle felter som .
   Vælg slettekant på bagsiden, hvis der slettes 1-3 sider for at scanne en 2-sidet original.
   - Hvis du markerer feltet [Modsat sletteposition bagside], og der vises , slettes kanten i positionen modsat den slettede kant på forsiden.
   - Hvis feltet [Modsat sletteposition bagside] er indstillet til , slettes kanten i samme position som på forsiden.

5. #### Vælg slettebredde

   Tryk på displayfeltet for talværdier, der angiver slettebredden på forsiden eller bagsiden, og indtast området med de numeriske taster.
   Du kan indstille området hurtigt ved først at angive en værdi, der er tæt på den ønskede værdi, med taltasterne og derefter justere værdien med .
   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres sletteindstillingen:

   Tryk på tasten [Ryd].

6. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger.

Til toppen