# VIDERESENDELSE AF MODTAGNE DATA

## Oversigt

Hvis maskinen ikke kan udskrive, fordi den er løbet tør for papir eller toner, kan modtagne faxer videresendes til en anden faxmaskine. Gem en modtager ved at vælge [Indstil telefonnummeret til datavideresendelse] i Indstillingstilstand.
Denne funktion er praktisk på et kontor eller i et arbejdsmiljø, hvor der er to eller flere telefonlinjer, og en anden faxmaskine er forbundet til en anden linje end maskinen.

- Hvis nogle af siderne af en fax, der videresendes, blev udskrevet vellykket, er det kun de sider, der ikke blev udskrevet, der vil blive videresendt.
- En videresendt faxmeddelelse bliver et faxtransmissionsjob. Hvis transmission ikke finder sted, fordi transmissionen blev annulleret, eller der opstod en fejl, bliver faxmeddelelsen liggende i hukommelsen, til den kan udskrives.
- Alle modtagne faxmeddelelser, der ikke kan udskrives, videresendes. Bemærk dog, at faxmeddelelser, der er modtaget og lagret i en fortrolig F-kode-hukommelsesboks, ikke kan videresendes.

###### Sådan gemmes modtageren:

Vælg i "Indstillingstilstand (administrator)" [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Faxindstillinger] → [Modtagelsesindstillinger] → [Indstil telefonnummer til videresendelse af data].

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Indstillinger] på Hjemmeskærm

2. #### Vælg [Systemindstillinger] og tryk på tasten [Faxdata modtag/videresend]

3. #### Tryk på tasten [Udfør] i "Videresend modtagne data" i "Faxindstillinger" for at starte datavideresendelse

   Hvis der vises en skærm til indtastning af adgangskode, er "Tilbageholdelsesindstilling for modtaget dataudskrift" blevet aktiveret. Indtast adgangskoden ved brug af taltasterne for at begynde videresendelse.
   - UDSKRIVNING AF EN ADGANGSKODEBESKYTTET FAX(TILBAGEHOLDELSESINDSTILLING FOR MODTAGET DATA-UDSKRIFT)

Til toppen