# SEPARAT FINJUSTERING AF UDSKRIFTSPOSITION PÅ ULIGE OG LIGE SIDER

## Oversigt

Denne funktion indstiller forskellige udskriftspositioner (marginer) separat for ulige og lige sider og udskriver siderne.

- Denne funktion er tilgængelig i et Windows-miljø.
- Printerdriver PCL6 eller PCL5c kan bruge denne funktion.

## Betjening

### Windows

1. #### Klik på fanen [Avanceret] og klik på knappen [Kompatibilitet]

2. #### Klik på knappen [Udskriftsposition]

3. #### Vælg enkeltvis de positioner, hvor ulige og lige sider skal forskydes

Til toppen