# INFORMATION SOM VISES I RESULTATKOLONNEN

## Oversigt

Fejltyper og andre oplysninger bliver udskrevet i resultatkolonnen i transaktions- og aktivitetsrapporterne. Når en transaktionsrapport eller aktivitetsrapport bliver udskrevet, kontrollerer du transaktionens resultat i resultatkolonnen og foretager det fornødne.

### Eksempler på meddelelser, der udskrives i resultatkolonnen

Meddelelse | Beskrivelse
--- | ---
OK | Transaktionen blev udført normalt.
G3 | Kommunikationen fandt sted i G3-tilstand.
ECM | Kommunikationen fandt sted i G3 ECM-tilstand.
SG3 | Kommunikationen fandt sted i Super G3-tilstand.
Videresend | Modtagne data blev videresendt.
Intet svar | Intet svar fra modtager.
OPTAGET | Transmission kunne ikke starte, fordi destinationslinjen var optaget.
FORTRYD | Kommunikation stoppet under transmission.
TX HUK. FULD | Hukommelsen blev fuld under hurtig online-afsendelse.
HUK. FULD | Hukommelsen blev fuld under modtagelsen.
OVERLÆNGDE | Originaldataene kunne ikke modtages, fordi længde var 1,5 m eller mere.
Originalfejl | Transmission mislykkedes pga. papirstop under direkte transmission.
Adgangskodenummer ikke verificeret | Kommunikations blev afbrudt, fordi der ikke var overensstemmelse mellem adgangskodenumrene.
Ingen pollingfunktion på destination | Den pollede maskine har ingen pollingfunktion.
RX POLLING MISLYKKEDES | Destinationen afviste pollingen, eller din maskine afbrød forbindelsen, da den blev pollet, fordi der ikke var data i pollinghukommelsen.
RX POLLING MED F-KODE MISLYKKEDES | Destinationen afviste pollingen med F-kode, eller din maskine afbrød forbindelsen, da den blev pollet, fordi der ikke var data i pollinghukommelsesboksen med F-kode.
Pollinghukommelse med F-kode, nr. ikke verificeret | Forbindelsen blev afbrudt, fordi subadressen ikke var gemt i hukommelsen med F-kode.
Pollinghukommelse med F-kode, adgangskode ikke verificeret | Forbindelsen blev afbrudt, fordi adgangskoden ikke blev verificeret i hukommelsen med F-kode.
BOX NR. NG | Forbindelsen blev afbrudt efter modtagelse af en transmission med F-kode, fordi der ikke blev fundet en hukommelsesboks med den angivne subadresse.
F-kode, adgangskode ikke verificeret | Kommunikationen blev afbrudt efter en transmission med F-kode, fordi adgangskoden ikke blev verificeret.
Ingen pollinghukommelse med F-kode på destination | Din maskine forsøgte en polling med F-kode, men destinationen havde ingen pollinghukommelsesfunktion, der understøtter F-kode.
Ingen F-kodefunktion på destination | Din maskine udførte en transmission med F-kode, men destinationen understøttede ikke F-kode.
RX F-KODE MISLYKKEDES | Din maskine udførte en transmission med F-kode, med destinationen afviste den, f.eks. fordi subadressen ikke blev verificeret.
Hukommelsesboks: [xxxxxx] ****** | Data blev modtaget til hukommelsesboks til fortrolig eller rundsendingstransmission, eller data blev sendt fra en hukommelsespollingboks. Navnet på hukommelsesboksen vises i [xxxxxx], og F-kodefunktionstypen (gentransmissionsanmodning, pollinghukommelsestransmission eller fortrolig modtagelse) vises i ******.
FEJL xx (xxxx) | Transaktionen mislykkedes på grund af en kommunikationsfejl. Første to cifre i kommunikationsfejlnummeret: Fejlkode fra 00 til 99. Sidste fire cifre i kommunikationsfejlnummeret: Kode til serviceteknikeren.
Afvis modtagelse | Der blev sendt en fax fra en part, som er blevet blokeret af funktionen til antijunkfaxer.

Til toppen